18.3 Controllo dello stato [Stato]
Cliccare la scheda [Stato] della pagina “Manutenzione”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si può controllare lo stato di questa telecamera.
Viewnetcam.com
[Server]
Verrà visualizzato l’URL del server del servizio “Viewnetcam.com”.
[Stato]
Verrà visualizzato lo stato della registrazione a “Viewnetcam.com”.
[URL riservata(Telecamera)]
Verrà visualizzato l’URL della telecamera registrata per “Viewnetcam.com”.
UPnP
[Numero della porta(HTTP), Numero della porta(HTTPS)]
Verrà visualizzato il numero della porta impostato per il port forwarding UPnP.
[Stato]
Verrà visualizzato lo stato del port forwarding.
[Indirizzo globale del router]
Verrà visualizzato l’indirizzo globale del router.
Autodiagnosi
Verrà visualizzato il risultato dell’autodiagnosi dell’hardware.
Nota
•
Far riferimento al nostro sito web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) per ulteriori informazioni circa il contenuto degli stati visualizzati (riguardo al servizio “Viewnetcam.com”, alla funzione UPnP o all’autodiagnosi).