Sezione 6 Visualizzazione della lista del registro
La cronologia dei vari registri verrà visualizzata sotto forma di lista.
•
Registro degli allarmi: Verranno visualizzate le voci del registro del verificarsi degli allarmi quali ora e data del verificarsi degli allarmi, l’intervallo di tempo di registrazione delle immagini ed il tipo di allarme.
•
Registro manuale/schedule: Verranno visualizzati i voci del registro archiviati durante la registrazione manuale o programmata delle immagini e il relativo periodo di registrazione.
•
Registro errori trasmissione dell’FTP: Verranno visualizzate le voci del registro archiviate quando la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP non ha avuto esito positivo.
1.
Visualizza la pagina “In diretta”.
2.
Cliccare il pulsante [Lista].
→
La lista del registro verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta (finestra della lista del registro).
IMPORTANTE
•
Soltanto un singolo utente può utilizzare la finestra della lista del registro. Gli altri utenti non possono accedere alla finestra della lista del registro.
Orario
Visualizza l’intervallo di tempo dei dati registrati sulla scheda di memoria SD.
Stream di registrazione
Selezionare lo stream di registrazione per il quale si desiderano visualizzare i dati del registro.
•
Stream 1: Verranno visualizzati i dati del registro registrati da “Stream di registrazione 1” nella scheda [Memoria SD].
•
Stream 2: Verranno visualizzati i dati del registro registrati da “Stream di registrazione 2” nella scheda [Memoria SD].
Evento
Selezionare un tipo di registro da visualizzare sulla lista del registro.
•
Tutte: Verranno visualizzati tutti i registri.
•
Seleziona: Verranno visualizzate soltanto le voci del registro del tipo di registro selezionato.
–
Registro degli allarmi: Verrà visualizzato il registro di quando è stato rilevato un allarme.
–
Registro manuale/schedule: Verranno visualizzati i registri Manuale e Schedule.
–
Registro errori trasmissione dell’FTP: Verranno visualizzate le voci del registro archiviate quando la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP non ha avuto esito positivo.
•
Regolazione predefinita: Tutte
Nota
•
Quando si seleziona “Stream 1” per “Stream di registrazione” e uno tra “JPEG(1)”, “JPEG(2)” o “JPEG(3)” è selezionato per “Stream 1”, verrà visualizzato il registro degli errori di trasmissione dell’FTP.
Tempo di registrazione
Configurare l’intervallo di tempo dei registri visualizzati sulla lista del registro.
•
Da: Configurare il punto di inizio dei registri visualizzati sulla lista del registro.
–
Prima registr: Visualizza a partire dalla prima voce del registro registrata sulla scheda di memoria SD.
–
Oggi: Visualizza le voci del registro registrate oggi.
–
Ieri: Utilizzato da tecniche ad elevata risoluzione.
–
Ultimi 7 gg.: Visualizza le voci del registro registrate a partire da 6 giorni fa fino alla data odierna.
–
Ultimi 30 gg.: Visualizza le voci del registro registrate a partire da 29 giorni fa fino alla data odierna.
–
Data/ora: Visualizza le voci del registro registrate a partire da data e ora inserite nella casella “Data/ora”.
•
A: Configurare il punto di fine dei registri visualizzati sulla lista del registro quando è selezionato “Prima registr” o “Data/ora” per “Da”.
–
Ultima registr: Visualizza fino all’ultima voce del registro registrata sulla scheda di memoria SD.
–
Data/ora: Visualizza le voci del registro registrate fino a data e ora inserite nella casella “Data/ora”.
Pulsante [Ricerca]
Cerca le voci del registro in base alle condizioni specificate in “Evento” e “Tempo di registrazione”.
I risultati della ricerca verranno visualizzati sulla lista del registro.
Lista del registro
Visualizza i risultati della ricerca delle voci del registro.
Si possono riprodurre i dati registrati cliccando sull’orario o la durata dei dati registrati visualizzati sotto [Orario] e [Durata].
•
Pulsante [Primo]: Cliccare questo pulsante per visualizzare la prima voce in cima alla lista del registro.
•
Pulsante [Pag prec]: Cliccare questo pulsante per visualizzare la pagina precedente della lista del registro.
•
Pulsante [Pag succ]: Cliccare questo pulsante per visualizzare la pagina seguente della lista del registro.
•
Pulsante [Ultima]: Cliccare questo pulsante per visualizzare l’ultima voce al fondo della lista del registro.
•
[Ora e data]: Verranno visualizzate l’ora e la data in cui è stata registrata ciascuna voce del registro.
Nota
•
Quando è selezionato “Off” per “Formato di visualizzazione dell’orario”, gli orari del verificarsi dell’allarme verranno visualizzati nel formato dell’orario a 24 ore.
•
La temporizzazione della registrazione delle voci di registro è la seguente.
–
Registro degli allarmi: L’ora e la data del verificarsi dell’allarme verranno archiviate come voce del registro.
–
Registro manuale/schedule: L’ora e la data in cui è cominciata la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD manualmente o durante il periodo programmato verranno archiviate come voce del registro. Quando le immagini vengono registrate consecutivamente, se è selezionato “JPEG” per “Formato di registrazione”, le voci del registro verranno archiviate ad intervalli di un’ora allo scoccare dell’ora (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Se è selezionato “H.264” per “Formato di registrazione”, le voci del registro verranno archiviate ogni ora a partire dal momento in cui viene avviata la registrazione. Tuttavia, a seconda del soggetto fotografico e delle impostazioni utilizzate, le voci del registro possono essere archiviate a intervalli di oltre un’ora.
–
Registro errori trasmissione dell’FTP: Le voci del registro verranno archiviate ad intervalli di un’ora.
•
[Durata]: Visualizza l’intervallo di tempo in cui sono stati registrati i dati sulla scheda di memoria SD.
Nota
•
La differenza tra l’orario di fine della registrazione e l’orario di inizio della registrazione dell’immagine viene calcolata con arrotondamento al decimo di secondo più vicino. Per questo motivo, quando si salva soltanto 1 immagine JPEG, viene visualizzato 00:00:00 per la durata.
•
[Evento]: Verrà visualizzato il tipo di evento.
–
MN/SC: Voce del registro “Manuale/Schedule”
–
TRM1: Allarme per ingresso dell’allarme nel Terminale 1
–
TRM2: Allarme per ingresso dell’allarme nel Terminale 2
–
TRM3: Allarme per ingresso dell’allarme nel Terminale 3
–
VMD: Allarme per allarme del VMD
–
COM: Allarme per allarme di comando
–
AUD: Allarme per allarme con rilevamento sonoro
–
FTP: Voci del registro salvati per errori di registro degli errori di trasmissione all’FTP
•
[Scheda di memoria SD]: Verrà visualizzata la capacità disponibile e la capacità originale della scheda di memoria SD.
•
Pulsante [Cancella]: Cliccare questo pulsante per cancellare la lista del registro attualmente visualizzata. Quando si utilizza la scheda di memoria SD, verranno cancellate anche le immagini associate alla lista del registro.
IMPORTANTE
•
Se ci sono troppi file di dati registrati, può occorrere tempo per cancellarli tutti. (Quando la dimensione totale è di 1 GB, può occorrere circa 1 ora.) Formattando la scheda di memoria SD si può accorciare il tempo necessario per cancellare tutti i dati.
•
Mentre è in corso la cancellazione, “Allarme” e “Manuale/Schedule” non possono essere utilizzati.
•
Non spegnere la telecamera finché non viene completata la cancellazione. Se la telecamera viene spenta mentre è in corso la cancellazione, alcune immagini possono rimanere sulla scheda di memoria SD. In questo caso, cliccare il pulsante [Cancella] sulla stessa finestra della lista del registro utilizzata per cancellare le voci del registro.
•
Pulsante [Download]: Cliccare questo pulsante per scaricare sul PC tutte le voci del registro della lista del registro selezionata.
Nota
•
Potrebbero essere necessarie le seguenti impostazioni.
Aprire Internet Explorer, cliccare [Strumenti] → [Opzioni Internet] → [Sicurezza] → [Siti attendibili] → [Siti]. Registrare l’indirizzo della telecamera su [Siti Web] della finestra dei siti attendibili visualizzata.
Dopo la registrazione, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
•
Verranno scaricati fino a 50.000 dati del registro sulla scheda di memoria SD. Quando si archiviano più di 50.000 voci del registro, le voci più vecchie verranno sovrascritte da quelle nuove. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.
•
Pulsante [Chiudi]: Cliccare questo pulsante per chiudere la finestra della lista del registro.