11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la modalità di cattura dell’immagine [JPEG/H.264]
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
[Modalità di cattura dell’immagine]
Selezionare una modalità di cattura dell’immagine dalle seguenti.
2 megapixel [16:9](modalità 30fps)/2 megapixel [16:9](modalità 60fps)/2 megapixel [4:3](modalità 60fps)/3 megapixel [4:3](modalità 60fps)*
*Utilizzato da tecniche ad elevata risoluzione.
•
Regolazione predefinita: 2 megapixel [16:9](modalità 30fps)
IMPORTANTE
•
La posizione delle aree può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” quando vengono configurate le seguenti impostazioni dell’area. Pertanto si raccomanda di configurare l’impostazione di ciascuna area dopo aver configurato “Modalità di cattura dell’immagine”.
–
Area di mascheratura (→11.4.2 Impostazione delle aree di mascheratura)
–
Zona di privacy (→11.7 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione “Zona di privacy” ))
–
Area VMD (→13.5 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD])
–
Area VIQS (→11.8 Configurazione dell’impostazione VIQS)
–
Contorni dei ritagli (→14.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il ritaglio [Ritaglio])
Nota
•
Quando è selezionato “On” per “VIQS” ed il valore dell’impostazione per il rapporto di formato viene modificata da “4:3” a “16:9”, accertarsi che il valore dell’impostazione VIQS non superi l’estensione massima designata.