11.6 Regolazione del campo ottico angolare utilizzando la funzione dello zoom ottico supplementare
Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “Zoom ottico supplementare” sulla scheda [Qualità dell’immagine] della pagina “Immagine/Audio”. (→11.4 Configurare le impostazioni relative a regolazione dell’immagine, zoom/messa a fuoco, zona di privacy, VIQS e compensazione distorsione obiettivo [Qualità dell’immagine])
È possibile regolare il campo ottico angolare utilizzando la funzione dello zoom ottico supplementare.
•
: Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato “Wide”.
•
: Cliccare questo pulsante per impostare il rapporto di zoom su x1.0.
•
: Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato “Tele”.
•
: Cliccare questi pulsanti per regolare la posizione orizzontale/verticale dell’immagine dopo aver zumato.
Nota
•
Quando è selezionato “2 megapixel [16:9](modalità 30fps)” o “2 megapixel [16:9](modalità 60fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”, il rapporto massimo di zoom dello zoom ottico supplementare diventa x3.0.
•
Quando è selezionato “2 megapixel [4:3](modalità 60fps)” o “3 megapixel [4:3](modalità 60fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”, il rapporto massimo di zoom dello zoom ottico supplementare diventa x2.5.
IMPORTANTE
•
Le posizioni si sposteranno fuori allineamento se vengono configurate le impostazioni dello zoom ottico supplementare quando è configurata l’area di mascheratura (→11.4.2 Impostazione delle aree di mascheratura), la zona di privacy (→11.7 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione “Zona di privacy” )), l’area del VMD (→13.5 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]), l’area del VIQS (→11.9 Configurazione dell’area del VIQS) o l’area del ritaglio (→14.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il ritaglio [Ritaglio]). Per prevenire ciò, eseguire l’impostazione per la funzione dello zoom ottico supplementare prima delle altre impostazioni.