Sezione 5 Trasmissione delle immagini ad un server FTP
Le immagini possono essere trasmesse ad un server FTP. Configurando le seguenti impostazioni, si renderà disponibile la trasmissione ad un server FTP di immagini catturate al verificarsi di un allarme o catturate ad un intervallo designato.
IMPORTANTE
•
Quando si utilizza questa funzione, impostare il nome dell’utente e la password per accedere al server FTP per limitare gli utenti che possono effettuare il login nel server FTP.