11.1 Configurer les paramétrages relatifs au mode d’image (caméra vidéo) [JPEG/H.264] (NP502, NW502S)
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
[Mode d’image (caméra vidéo)]
Sélectionner le mode d’image (caméra vidéo) parmi les combinaisons du nombre maximum de pixels et des rapports hauteur-largeur d’image sous mentionnés.
1,3 mégapixel (VGA) [4:3]
1,3 mégapixel (800x600) [4:3]
1,3 mégapixel [16:9]
3 mégapixels [4:3]
3 mégapixels [16:9]
•
Réglage implicite : 1,3 mégapixel (VGA) [4:3]
Remarque
•
Lorsque ce paramétrage sera modifié, la caméra vidéo redémarrera automatiquement.
•
Le rapport hauteur-largeur d’image “16:9” ou “1,3 mégapixel (800x600) [4:3]” n’est pas disponible pour les images MPEG-4.
•
Au moment de sélectionner “1,3 mégapixel (800x600) [4:3]”, “1,3 mégapixel [16:9]” ou “3 mégapixels [16:9]” est sélectionné pour “Mode d’image (caméra vidéo)”, “H.264” est automatiquement paramétré pour “Format d’encodage vidéo”.
•
Vérifier ce qui suit avant de modifier le paramétrage de mode d’image (caméra vidéo) de 1,3 mégapixel en paramétrage de 3 mégapixels.
–
“QVGA” n’est pas sélectionné pour “Taille de l’image d’importation” de “JPEG”.
–
“QVGA” n’est pas sélectionné pour “Taille de l’image d’importation” de “Carte de mémoire SD”. (→[Taille de l’image d’importation])
–
“QVGA” n’est pas sélectionné pour “Taille de l’image d’importation” de “Image d’alarme”. (→[Taille de l’image d’importation])
–
“QVGA” n’est pas sélectionné pour “Taille de l’image d’importation” de “Transmission d’image périodique FTP”. (→[Taille de l’image d’importation])
–
“Activé” n’est pas sélectionné pour “Flux de priorité” de “Flux de priorité”, et “JPEG” n’est pas sélectionné pour “Type de flux”. (→[Taille de l’image d’importation])
•
Vérifier ce qui suit avant de modifier le paramétrage de mode d’image (caméra vidéo) de 3 mégapixel en paramétrage de 1,3 mégapixels.
–
“2048x1536” n’est pas sélectionné pour “Taille de l’image d’importation” de “JPEG”.