17.3 Accès à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SF135, SF132, SW115)
Remarque
•
WV-SW355R et WV-SW352R ne prennent pas en charge la fonction HTTPS.
1.
Démarrer le navigateur Internet.
2.
Saisir l’adresse IP de caméra vidéo dans la case de saisie d’adresse du navigateur.
•
Exemple de saisie :https://192.168.0.10/
IMPORTANT
•
Lorsque le numéro de port HTTPS est modifié à partir de “443”, saisir “https://adresse IP de caméra vidéo + : (deux points) + numéro de port” dans la case de saisie d’adresse du navigateur.
(Exemple : https://192.168.0.11:61443)
•
Lorsque la caméra vidéo se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du serveur proxy du navigateur Internet (sous [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menu) afin de passer en dérivation le serveur proxy pour l’adresse locale.
3.
Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.
→
La page “En direct” sera affichée.
Quand la fenêtre d’alerte de sécurité est affichée, installer le certificat de sécurité. (→Quand Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ou Internet Explorer 10 est utilisé)
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Auth. util.”, la fenêtre d’authentification sera affichée avant l’affichage des images d’observation directe pour la saisie de nom d’utilisateur et de mot de passe.
IMPORTANT
•
Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l’intervalle de rafraîchissement et le débit d’image risquent d’être inférieurs.