17.6 Configurer les paramétrages relatifs à la transmission périodique FTP [Trans img FTP]
Cliquer l’onglet [Trans img FTP] de la page “Réseau”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs à la transmission périodique des images à un serveur FTP peuvent être configurés dans cette page. Pour transmettre périodiquement des images à un serveur FTP, il est nécessaire de configurer les paramétrages de serveur FTP à l’avance (→16.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur FTP [FTP]). Se référer à la 17.7 Configurer les paramétrages de planification relatifs à la transmission d’image périodique FTP [Trans img FTP] en ce qui concerne les descriptions relatives à la configuration des planifications de transmission d’image.
IMPORTANT
•
Suivant la vitesse de transmission sur le réseau ou le trafic sur le réseau, les images risquent de ne pas être transmises suivant l’intervalle ou la période exacte spécifiée.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné autant pour la fonction de transmission d’image d’alarme que pour la fonction de transmission d’image périodique FTP, la fonction de transmission d’image d’alarme se verra attribuée la priorité sur la fonction de transmission d’image périodique FTP. C’est la raison pour laquelle les images risquent de ne pas être transmises suivant l’intervalle ou la période exacte spécifiée si des cas d’alarme se produisent fréquemment.
:
•
Sélectionner “Erreur FTP” pour “Déclencheur de sauvegarde” à l’onglet [Carte de mémoire SD] quand la fonction de transmission périodique FTP est utilisée.
Remarque
:
•
Lorsque “Erreur FTP” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde” à l’onglet [Carte de mémoire SD], les images qui n’ont pas pu être transmises en utilisant la transmission periodique FTP peuvent être sauvegardées automatiquement sur une carte mémoire SD. (→5.3 Sauvegarder les images sur une carte de mémoire SD lorsque la transmission des images en utilisant la fonction de transmission d’image périodique FTP échoue (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115))
Transmission d’image périodique FTP
[FTP >>]
Lorsque “FTP >>” est cliqué, l’onglet [FTP] de la page “Serveur” sera affiché. (→16.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur FTP [FTP])
[Transmission d’image périodique FTP]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre les images en utilisant la fonction de transmission d’image périodique FTP.
Lorsque “Activé” est sélectionné, il est nécessaire de configurer les paramétrages du serveur FTP. (→16.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur FTP [FTP])
•
Réglage implicite : Arrêt
[Nom de répertoire]
Saisir le nom du répertoire où les images doivent être sauvegardées.
Par exemple, saisir “/img” pour spécifier le répertoire “img” sous le répertoire racine du serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 256 caractères
•
Caractères non disponibles :" & ;
•
Réglage implicite : Aucun (vide)
[Nom de fichier]
Saisir le nom de fichier (nom du fichier d’image à transmettre) et sélectionner l’option pour nommer parmi les options suivantes.
•
Nom avec heure et date: Le nom de fichier sera [“Nom de fichier saisi” + “Heure et date (année/mois/jour/ heure/minute/seconde)” + “Numéro de série (partir de 00)”].
•
Nom sans heure et date: Le nom de fichier sera les caractères saisis uniquement pour “Nom de fichier”. Lorsque “Nom sans heure et date” est sélectionné, le fichier subira une réécriture à chaque fois qu’un fichier sera à nouveau transmis.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 32 caractères
•
Caractères non disponibles : " & ; : / * < > ? \ |
•
Réglage implicite : Aucun (vide)
Remarque
•
Lorsque “Nom avec heure et date” est sélectionné, le nom de fichier sera [“Nom de fichier saisi” + “Heure et date (année/ mois/ jour/ heure/ minute/ seconde)” + “Numéro de série (partir de 00)”] + “s” pendant la période d’heure d’été.
[Intervalle de transmission]
Sélectionner l’intervalle de transmission d’image périodique FTP parmi les options suivantes.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
Réglage implicite : 1s
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner la taille de capture des images à transmettre parmi les options suivantes.
Rapport hauteur-largeur d’image

Rapport hauteur-largeur d’image 4:3 | QVGA/VGA/800x600*1/1280x960*2
Rapport hauteur-largeur d’image 16:9 | 320x180/640x360/1280x720*2

Mode d’image (caméra vidéo)

1,3 mégapixel (VGA) [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
1,3 mégapixel (800x600) [4:3] | QVGA/800x600/1280x960
1,3 mégapixel [16:9] | 320x180/640x360/1280x720
3 mégapixels [4:3] | VGA/1280x960
3 mégapixels [16:9] | 320x180/640x360

•
Réglage implicite : VGA
*1
*2