11.2 Configurer les paramétrages relatifs au rapport hauteur-largeur d’image [JPEG/H.264] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SW314, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, SF135, SF132, SP105, SP102, SW115)
Remarque
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, et SP102 ne prennent pas en charge MPEG-4.
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
[Rapport hauteur-largeur d’image]
Lorsque “4:3” ou “16:9” est sélectionné pour le rapport hauteur-largeur d’image.
•
Réglage implicite : 4:3
Remarque
•
Le rapport hauteur-largeur d’image 16:9 n’est pas disponible pour les images MPEG-4.
•
Au moment de sélectionner “16:9” pour “Rapport hauteur-largeur d’image”, “H.264” est automatiquement paramétré sur “Format d’encodage vidéo”.
•
Les fonctions de réglage d’image sont activées pour l’angle de vue dans le rapport hauteur-largeur d’image de 4:3 même lorsque “16:9” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”. En paramétrant le secteur masqué pour la fonction de compensation de contre-jour (BLC), il est recommandé de configurer le paramétrage après la sélection de “4:3” pour “Rapport hauteur-largeur d’image”.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “VIQS” et que la valeur de paramètre de “Rapport hauteur-largeur d’image” est modifiée de “4:3” à “16:9”, s’assurer que la valeur du paramètre VIQS ne dépasse pas la valeur maximum désignée.
:
•
Le secteur de masquage sous la fonction de compensation de contre-jour (BLC) ne peut être paramétré que pour un rapport hauteur-largeur d’image de “4:3”. Si le rapport hauteur-largeur d’image est modifié sur “16:9” après le paramétrage de la fonction de compensation de contre-jour, le paramétrage du secteur de masquage est maintenu.