Chapitre 7 Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115)
Au moment de cliquer l’heure et la date en liste de la fenêtre de liste des journaux, la page “En direct” se commutera la page “Lecture”.
Lorsque les images associées à l’heure et la date cliquées sont sur la carte de mémoire SD, la première image de cette série sera affichée.
IMPORTANT
•
Cette fonction est uniquement disponible lorsque “JPEG” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” de la carte mémoire SD. Lorsque “H.264”est sélectionné, la page “Lecture” ne sera pas affichée. Cependant, des images peuvent être téléchargées. Se référer à la 7.2 Télécharger les images (Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” de la carte de mémoire SD.) en ce qui concerne les descriptions relatives à la façon d’opérer.
•
L’intervalle de rafraîchissement des images risque d’être plus long pendant la lecture ou le téléchargement.
•
Quand de nombreuses images sont sauvegardées sur la carte mémoire SD, un certain délai risque d’tre nécessaire pour afficher les images de la page “Lecture”.
•
Même lorsque la taille des images sauvegardées sur la carte mémoire SD est “QVGA”, “800x600”*1 ou “1280x960”*2, les images seront affichées en taille VGA dans la page de “Lecture”. Quand “16:9” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”, des images seront affichées dans une taille de capture d’image de “640x360”, même lorsque “320x180” ou “1280x720”*2 est sélectionné. Par conséquent, les images risquent d’apparaître avec un grain grossier dans la page “Lecture”.
•
Lorsque les images de lecture sont lues en sélectionnant un journal d’erreur FTP dans la liste des journaux, les images risquent de ne pas être lues dans l’ordre des images enregistrées sur la carte mémoire SD si elles ont été enregistrées sur la carte mémoire SD avec comme valeur sélectionnée par le paramétrage “Intervalle de transmission” à l’onglet [Trans img FTP] fait sur “1min.” ou une valeur inférieure.
Nombre d’images
*1
*2