11.3 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264] (ou [JPEG/MPEG-4])
Remarque
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, et SP102 ne prennent pas en charge MPEG-4.
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] (ou l’onglet [JPEG/MPEG-4]) de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
JPEG
Configurer les paramétrages tels que “Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*”, “Taille de l’image d’importation” et “Qualité d’image” dans cette section. Se référer aux 11.4 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264] et 11.5 Configurer les paramétrages relatifs aux images MPEG-4 [JPEG/MPEG-4] pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images H.264 (ou MPEG-4).
La page “En direct” (Affichage initial)
Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG affichées à la page “En direct”.
[Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*]
Sélectionner un intervalle de rafraîchissement pour opérer le rafraîchissement des images JPEG comme suit.
:
0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s/ 3f/s/ 5f/s/ 6f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 30f/s*
•
Réglage implicite : 5f/s
:
0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s/ 3f/s/ 5f/s/ 6f/s/ 10f/s/ 12f/s*/ 15f/s*/ 30f/s*
•
Réglage implicite : 10f/s
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission H.264” (ou “Transmission MPEG-4”), les intervalles de rafraîchissement risquent d’être plus longs que la valeur de paramétrage lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.
•
Selon les facteurs tels que ceux de l’environnement de réseau, la résolution, la qualité d’image ou le nombre d’ordinateurs accédant concurremment l’appareil la caméra vidéo, l’intervalle de transmission risque dêtre plus long que la valeur paramétrée.
•
Si les images ne sont pas fournies dans l’intervalle spécifié de transmission, il est possible de faire en sorte que les images soient fournies au plus près du temps spécifié en réduisant la résolution ou la qualité d’image.
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner la taille de capture d’image pour afficher l’image JPEG à la page “En direct” pour la première fois.
Rapport hauteur-largeur d’image

Rapport hauteur-largeur d’image 4:3 | QVGA/VGA/800x600*1/1280x960*2
Rapport hauteur-largeur d’image 16:9 | 320x180/640x360/1280x720*2

Mode d’image (caméra vidéo)

1,3 mégapixel (VGA) [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
1,3 mégapixel (800x600) [4:3] | QVGA/800x600/1280x960
1,3 mégapixel [16:9] | 320x180/640x360/1280x720
3 mégapixels [4:3] | VGA/1280x960/2048x1536
3 mégapixels [16:9] | 320x180/640x360/1920x1080

•
Réglage implicite :
–
1280x960 /VGA
[Qualité d’image]
Sélectionner la qualité d’image pour les images JPEG affichées initialement à la page “En direct”.
•
Réglage implicite : Qualité 1
[Paramétrage de qualité d’image]
Sélectionner deux types de qualité d’image des images JPEG pour chaque taille de capture d’image.
0 (Ultra-précis)/ 1 (Précis)/ 2/ 3/ 4/ 5 (Normal)/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur
•
Réglage implicite :
–
Qualité 1: 5 (Normal)
–
Qualité 2: 8
Le paramétrage pour “Qualité 1” est activé pour la transmission périodique d’image FTP, les fichiers joints aux courriers électroniques d’alarme et l’enregistrement en mémoire SD.
*1
*2