11.14 Configurer le secteur VIQS
Le secteur VIQS est spécifié en suivant les étapes ci-dessous.
1.
Tirer avec la souris sur l’écran jusqu’au secteur spécifié.
→
Le secteur spécifié est affichée avec un encadrement blanc.
Remarque
•
Un secteur de sélection est limité.
2.
Sélectionner [Activé]/[Arrêt] pour activer ou désactiver une image distribuée de [VIQS(H.264(1))] ou de [VIQS(H.264(2))].
3.
Cliquer le bouton [Valider].
→
Cet appareil est mis à jour avec le contenu du paramétrage. Pour supprimer le secteur spécifié, Cliquer le bouton [Supprimer].
IMPORTANT
•
Le contenu du paramétrage ne sera pas déterminé tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
•
Pour vérifier la fenêtre après avoir fait le paramétrage VIQS, afficher une image H.264 sur la page “En direct”.