Chapitre 6 Afficher la liste des journaux (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115)
Les rubriques de paramétrage des caméras vidéo seront affichées sous la forme d’une liste.
•
Journal d’alarme: Les journaux des occurrences d’alarme tels que l’heure et la date des occurrences d’alarme et le type d’alarme seront affichés.
•
Journal manuel/planification: Les journaux mis en fichier lorsque les images ont été enregistrées par commande manuelle ou pendant la période de planification sur la carte de mémoire SD seront affichés.
•
Journal d’erreur de trans. FTP: Les journaux mis en fichier lorsque la fonction de transmission d’image périodique FTP a échouée seront affichés.
Chaque liste de journaux sera affichée respectivement uniquement lorsque “Activé” est sélectionné pour le paramètre “Sauvegarder les journaux” à l’onglet [Journal] de la page “Base” (→10.4 Configurer les paramétrages relatifs aux journaux [Journal] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115)).
1.
Afficher la page “En direct”. (→1.1 Contrôle des images provenant d’une seule caméra vidéo)
2.
Cliquer le bouton [Liste].
→
La liste des journaux sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte (fenêtre de liste des journaux).
Nombre de journaux en liste
IMPORTANT
•
Un seul utilisateur peut agir dans la fenêtre de liste des journaux. Les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à la fenêtre de liste des journaux.
Remarque
•
Lorsque “Non utilisé” est sélectionné pour “Carte de mémoire SD”, la liste “Journal manuel/planification” et la liste “Journal d’erreur de trans. FTP” ne seront pas affichées.
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” de la carte mémoire SD, la liste “Journal d’erreur de trans. FTP” ne sera pas affichée.
3.
Cliquer le type de journal désiré dans la liste “Journal” pour afficher la liste des journaux.
→ La liste des journaux du type de journal sélectionné sera affichée.
Remarque
•
Quand des images sont sauvegardées sur la carte de mémoire SD, une image peut être affichée en cliquant sur l’heure et la date lorsque “JPEG” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” du menu de configuration. (→10.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115))
À propos de la fenêtre de liste des journaux
Nombre de journaux en liste
Le nombre total de journaux du type de journal sélectionné et un numéro de journal affichés en haut de la liste des journaux seront affichés.
Remarque
•
Saisir le numéro de journal souhaité et appuyer sur la touche [Enter] du clavier. Le journal du numéro spécifié sera affiché en haut de la liste des journaux.
Bouton [Haut]
Cliquer ce bouton pour afficher la liste des journaux à l’ouverture.
Bouton [Page préc.]
Cliquer ce bouton pour afficher la page précédente de la liste des journaux.
Remarque
•
Lorsque le bouton de la souris est maintenu pressé tout en plaçant le pointeur de la souris sur le bouton [Page préc.], le numéro de journal affiché augmentera. Lorsque le bouton de souris est relâché, la régression du numéro de journal cessera et le numéro de journal affiché au moment où le bouton de souris sera relâché sera en haut de la page actuellement affichée.
Bouton [Pg suiv]
Cliquer ce bouton pour afficher la page suivante de la liste des journaux.
Remarque
•
Lorsque le bouton de la souris est maintenu pressé tout en plaçant le pointeur de la souris sur le bouton [Pg suiv], le numéro de journal affiché augmentera. Lorsque le bouton de la souris est relâché, la progression du numéro de journal cessera et le numéro de journal affiché au moment où le bouton de la souris sera relâché sera en haut de la page actuellement affichée.
Bouton [Dernier]
Cliquer ce bouton pour afficher la liste des journaux à la fin.
[Heure et date]
L’heure et la date lorsque chaque journal a été conservé en fichier seront affichées.
Remarque
•
Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Format d’affichage de l’heure” (→10.1 Configurer les paramétrages de base [Base]), l’heure et la date de l’occurrence d’alarme seront affichés dans le format d’affichage de 24 heures.
•
La synchronisation d’enregistrement des journaux est comme suit.
–
Journal d’alarme: L’heure et la date d’occurrence d’alarme seront conservées en fichier comme un journal.
–
Journal manuel/planification: L’heure et la date au moment où l’enregistrement des images commence sur la carte de mémoire SD par commande manuelle ou pendant la période de planification seront mises en fichier en tant que journal. Lorsque des images sont enregistrées séquentiellement, les journaux seront mis en fichier toutes les heures. Cependant, selon le sujet photographique et le paramétrage utilisés, des journaux peuvent être mis en fichier par périodes portant sur plus d’une heure.
–
Journal d’erreur de trans. FTP: Les journaux seront mis en fichier toutes les heures.
[Événement]
Le type d’événement sera affiché. Les types d’événement seront affichés uniquement lorsque la liste des journaux d’alarme est affichée.
•
VMD: Alarme par alarme VMD
•
COM: Alarme par alarme sur instruction
:
•
TRM: Alarme par entrée d’alarme sur borne
:
•
TRM1: Alarme par entrée d’alarme sur borne 1
•
TRM2: Alarme par entrée d’alarme sur borne 2
•
TRM3: Alarme par entrée d’alarme sur borne 3
[Carte de mémoire SD]
La capacité disponible et la taille d’origine de la carte de mémoire SD peuvent être affichés.
Les descriptions affichées sont les mêmes descriptions affichées que “Capacité disponible” à l’onglet [Carte de mémoire SD]. (→Informations à propos de la carte de mémoire SD)
Bouton [Supprimer]
Cliquer ce bouton pour supprimer la liste des journaux qui est actuellement affichée.
Quand une carte de mémoire SD est utilisée, les images associées à la liste des journaux seront également supprimées.
IMPORTANT
•
Quand de nombreuses images sont sauvegardées sur la carte mémoire SD, la suppression complète risque de prendre plusieurs heures. (Par exemple, pour supprimer 1 GB d’images JPEG, environ 1 heure risque d’être nécessaire.) Il faut dans ce cas formater la carte de mémoire SD. Le formatage de la carte de mémoire SD peut réduire le temps pour supprimer toutes les données. (→Informations à propos de la carte de mémoire SD)
•
Au cours du processus de suppression, seuls les journaux seront sauvegardés et il est alors impossible de sauvegarder de nouvelles images.
•
Ne pas couper l’alimentation de la caméra vidéo tant que la suppression n’est pas terminée. Certaines images risquent de subsister sur la carte de mémoire SD lorsque l’alimentation de la caméra vidéo est coupée pendant le déroulement du processus de suppression. Dans ce cas, cliquer le bouton [Supprimer] de la même fenêtre de liste des journaux pour supprimer les journaux.
Bouton [Télécharger]
Cliquer ce bouton pour télécharger tous les journaux de la liste des journaux sélectionnée en qualité de fichier sur un ordinateur personnel.
Bouton [Fermer]
Cliquer ce bouton pour fermer la fenêtre de liste des journaux.