15.3 Configurer les paramétrages relatifs au flux de priorité [Système]
Remarque
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, et SP102 ne prennent pas en charge MPEG-4.
Cliquer l’onglet [Système] de la page “Gestion d’utilisateur”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
La description ci-dessous est la configuration du flux de priorité qui peut transmettre des images sans détériorer la qualité d’image et l’intervalle de rafraîchissement même lors d’un accès d’utilisateurs multiples concurremment.
Flux de priorité
[Flux de priorité]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut utiliser ou non le flux de priorité.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Quand “Activé” est sélectionné pour “Flux de priorité” de “Flux de priorité”, le nombre des utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo sera limité.
[Adresse IP de destination (1)]
Saisir la première adresse IP de destination.
•
Réglage implicite : Aucun (vide)
[Adresse IP de destination (2)]
Saisir la deuxième adresse IP de destination.
•
Réglage implicite : Aucun (vide)
[Type de flux]
Sélectionner indifféremment “JPEG”, “H.264/MPEG-4(1)” ou “H.264/MPEG-4(2)”.
•
JPEG: Les images JPEG seront transmises.
•
H.264/MPEG-4(1) : H.264(1) (ou MPEG-4(1)) seront transmises.
•
H.264/MPEG-4(2) : H.264(2) (ou MPEG-4(2)) seront transmises.
•
Réglage implicite : JPEG
Remarque
•
Quand “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission” de “H.264 (MPEG-4)”, les débits binaires varieront entre les débits maximum et minimum alors que les images seront transmises.
:
•
Quand “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, il sera impossible de transmettre des H.264(2). Dans ce cas, les paramétrages pour “H.264/MPEG-4(2)” sont invalidés.
:
•
“JPEG” est seulement disponible quand un paramétrage de 1,3 mégapixel est sélectionné pour le “Mode d’image (caméra vidéo)”.
[Intervalle de rafraîchissement*]
Sélectionner l’intervalle de rafraîchissement parmi les options suivantes.
Ce paramétrage n’est disponible que lorsque “JPEG” est sélectionné pour “Type de flux”.
:
0,1f/s/0,2f/s/0,33f/s/0,5f/s/1f/s/2f/s/3f/s/5f/s/6f/s/10f/s/12f/s*/15f/s*/30f/s*
:
0,1f/s/0,2f/s/0,33f/s/0,5f/s/1f/s/2f/s/3f/s/5f/s/6f/s/10f/s/12f/s*/15f/s*/30f/s*
•
Réglage implicite : 1f/s
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission H.264" (MPEG-4)”, l’intervalle de rafraîchissement risque d’être plus long que la valeur de paramétrage lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner une taille de capture d’image parmi les options suivantes.
Ce paramétrage n’est disponible que lorsque “JPEG” est sélectionné pour “Type de flux”.
Rapport hauteur-largeur d’image

Rapport hauteur-largeur d’image 4:3 | QVGA/VGA/800x600*1/1280x960*2
Rapport hauteur-largeur d’image 16:9 | 320x180/640x360/1280x720*2

Mode d’image (caméra vidéo)

1,3 mégapixel (VGA) [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
1,3 mégapixel (800x600) [4:3] | QVGA/800x600/1280x960
1,3 mégapixel [16:9] | 320x180/640x360/1280x720

•
Réglage implicite :
–
1280x960
–
VGA
*1
*2