19.4 Réinitialisation des paramétrages/Redémarrage de la caméra vidéo [Par défaut]
Cliquer l’onglet [Par défaut] de la page “Maintenance”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
L’initialisation des paramétrages et des données HTML de la caméra vidéo ainsi que le redémarrage de la caméra vidéo peuvent être exécutés sur cette page.
[Ramener tous les paramétrages sur leur réglage implicite (à l’exception des paramétrages de réseau)]
Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les paramétrages sur les paramétrages par réglage implicite. Noter que les paramétrages de réseau ne seront pas réinitialisés.
Il est impossible d’utiliser la caméra vidéo pendant environ 3 minutes après avoir fait l’initialisation.
[Charger le fichier HTML à réglage implicite (menu de configuration).]
Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les fichiers HTML sur les paramétrages par réglage implicite.
Il est impossible d’utiliser la caméra vidéo pendant environ 3 minutes après avoir fait l’initialisation.
[Ramener les paramétrages sur leur réglage implicite et charger les fichiers HTML à réglage implicite.]
Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les paramétrages de la caméra vidéo et les fichiers HTML sur les paramétrages par réglage implicite. Noter que les paramétrages de réseau ne seront pas réinitialisés.
Il est impossible d’utiliser la caméra vidéo pendant environ 3 minutes après avoir fait l’initialisation.
[Redémarrer]
Cliquer le bouton [Exécuter] pour redémarrer la caméra vidéo. Il est impossible de commander la caméra vidéo pendant environ 2 minutes après avoir redémarré la caméra vidéo.
Remarque
•
Pour initialiser les paramétrages de réseau (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]), mettre la caméra vidéo hors tension, puis la remettre sous tension tout en pressant et immobilisant le bouton [INITIAL SET] et maintenir le bouton [INITIAL SET] enfoncé en position basse pendant environ 5 secondes. Attendre environ 3 minutes après avoir relâché le bouton. La caméra vidéo redémarrera et les paramétrages comprenant les paramétrages de réseau seront réinitialisés. Ne pas couper l’alimentation de l’appareil environ 3 minutes juste après avoir rétabli le courant.
:
•
La fonction de notification permet aux utilisateurs de fournir une notification de l’erreur à “Destination d’adresse électronique” et “Adresse de serveur de destination” spécifiées quand une erreur se produit comme dans le cas où aucune carte de mémoire SD n’est insérée après la relance du système ou qu’une carte de mémoire SD se bloque au moment de son insertion. (→13.7 Configurer les paramétrages relatifs à la notification de courrier électronique [Notification], 13.8 Configurer les paramétrages relatifs au protocole d’alarme Panasonic [Notification])