13.6.1 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]
Paramétrer les secteurs pour activer la fonction VMD.
IMPORTANT
•
Lorsque les paramétrages ont été configurés dans le menu de configuration, il se produit parfois que la fonction VMD ne réagisse pas correctement.
1.
Paramétrer le secteur de détection de mouvement vidéo en traçant avec le pointeur de la souris sur l’écran.
→
Le secteur spécifié deviendra le secteur VMD “1(Blanc)” et l’encadrement sera affiché. Lorsque 2 - 4 secteurs VMD sont paramétrés, chaque secteur se verra attribué un numéro dans l’ordre. Les secteurs seront identifiés par des teintes de contour respectives. L“Statut” du détourage à paramétrer pour le secteur deviendra “Activé”.
2.
Ajuster “Secteur de détection” et “Sensibilité de détection” en utilisant le curseur. Il est possible d’ajuster “Secteur de détection” en déplaçant le curseur entre la position en extrémité gauche et la position centrale. Il est possible d’ajuster “Sensibilité de détection” en déplaçant le curseur entre la position en extrémité gauche et la position en extrémité droite.
Se référer à la 13.6 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD] pour obtenir de plus amples informations sur “Sensibilité de détection” et “Secteur de détection”.
Le secteur actuellement affiché et sa sensibilité de détection seront affichés dans la section “Secteur de détection”. Quand la barre d’état dépasse la position de paramétrage du curseur, l’action d’alarme sera effectuée. Modifier les secteurs et les paramétrages de “Secteur de détection” et de “Sensibilité de détection” selon les besoins.
Remarque
•
Lorsque “Secteur de détection” ne peut pas être ajusté correctement en déplaçant le curseur, ajuster “Sensibilité de détection” tout en vérifiant l’état de détection de mouvement.
3.
Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.
IMPORTANT
•
Le paramétrage ne sera pas appliqué tant que le bouton [Valider] ne sera cliqué.
4.
Pour invalider le secteur VMD, cliquer le bouton [Valider] après avoir sélectionné “Arrêt” pour le paramètre “Statut” du secteur VMD à invalider.
→
Le détourage du secteur VMD invalidé se transformera en ligne en pointillé. Quand le secteur VMD est invalidé, aucune alarme ne se produira même lorsqu’un mouvement peut être identifié dans le secteur.
5.
Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer pour supprimer le secteur VMD.
→
Le détourage du secteur VMD respectif disparaîtra.
6.
Cliquer le bouton [Valider].
→
Les paramétrages modifiés seront appliqués.