2.1 Contrôle des images sur un téléphone mobile
Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un téléphone mobile et en passant par l’intermédiaire de l’Internet, puis de surveiller les images (JPEG seulement) de la caméra vidéo sur l’écran du téléphone mobile. Il est également possible de rafraîchir les images pour afficher la dernière image ou pour d’exécuter les opérations de balayage panoramique, d’inclinaison et de zooming.
IMPORTANT
•
Lorsque la fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe. Le nom d’utilisateur et le mot de passe de réglage implicite sont les suivants.
Nom de l’utilisateur: admin
Mot de passe: 12345
Pour renforcer la sécurité, changer le mot de passe pour l’utilisateur “admin”. (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.])
•
Si le téléphone mobile utilisé n’est pas compatible avec l’encodage UTF-8, il est impossible d’afficher l’écran correctement.
Remarque
•
Il est nécessaire de configurer au préalable les paramétrages de réseau du téléphone mobile pour se connecter à l’Internet et contrôler les images provenant de la caméra vidéo. (→Chapitre 17 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau])
1.
Accéder au site à la “http://adresse IP/mobile”*1 ou “http://Nom d’hôte enregistré dans le serveur DDNS/mobile” en utilisant un téléphone mobile.
→
Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.

Fonctions | Description générale des fonctions
--- | ---
Rafraîchissement | Exécute le rafraîchissement des images de caméra vidéo en appuyant sur la touche de numérotation “5”.
Commande de résolution | Change la taille de capture d’image en appuyant sur la touche de numérotation “0”.
Rapport hauteur-largeur d’image :
• Rapport hauteur-largeur d’image de “4:3” | 320x240 (par réglage implicite)/640x480
• Rapport hauteur-largeur d’image de “16:9” | 320x180 (par réglage implicite)/640x360
Mode d’image (caméra vidéo) :
1,3 mégapixel (VGA) [4:3] | 320x240 (par réglage implicite)/640x480
1,3 mégapixel (800x600) [4:3] | 320x240 (par réglage implicite)/800x600
1,3 mégapixel [16:9] | 320x180 (par réglage implicite)/640x360
3 mégapixels [4:3] | 640x480 fixe
3 mégapixels [16:9] | 320x180 (par réglage implicite)/640x360
Commande de qualité d’image | Il est possible de changer la qualité d’image entre “Qualité 1” et “Qualité 2”. (→11.3 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264] (ou [JPEG/MPEG-4]))
Commande AUX*2 | Contrôle la borne AUX. : Ces boutons seront affichés uniquement lorsque “Sortie AUX” est sélectionné pour “Borne 3” dans le menu de configuration. (→13.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’action d’alarme [Alarme])

Remarque
•
Certains téléphones cellulaires ne peuvent changer la taille de capture de l’image, même lorsque la résolution est modifiée par le contrôle de résolution.
•
Lorsque le numéro de port HTTP est changé à partir de “80”, saisir “http://adresse IP : (deux points) + numéro de port/mobile”*1 dans la case d’adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec “http://Nom d’hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/mobile”.
•
Lorsque la fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur d’un administrateur et le mot de passe. Selon le téléphone mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l’écran est commuté.
•
Il est impossible de transmettre ou recevoir le son en utilisant un téléphone mobile.
•
Selon le téléphone mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner “9 Inférieur” pour le “Paramétrage de qualité d’image” de “JPEG” (→11.3 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264] (ou [JPEG/MPEG-4])) permet parfois de résoudre ce problème;
•
Selon le téléphone mobile utilisé ou de son plan contractuel, l’accès risque d’être impossible.
:
•
Lorsque “HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”, saisir comme suit.
“https://adresse IP : (deux points) + numéro de port/mobile” ou “https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/mobile”
*1
Adresse IP est l’adresse IP WAN globale du routeur qui peut être accédé via l’Internet.
*2
Lorsque “Auth. util.” est paramétré sur “Activé” (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.]), seuls les utilisateurs ayant le niveau d’accès “1. Administrateur” ou “2. Com. cam. vid.” s’afficheront.