11.11 Faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom (SW155, SW152, SF135, SP105, SW115)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Extra zoom” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image”. (→11.6 Configurer les paramétrages relatifs au réglage d’image, au zoom, à l’extra zoom optique, à l’extra zoom, à la mise au point, au foyer arrière, à la zone de confidentialité et à VIQS [Qualité d’image])
Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Grand-angulaire”.
•
: Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur x1,0.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Télé.”.
IMPORTANT
•
La fonction extra zoom risque de ne peut pas être activée sur la position appropriée si le paramétrage de la fonction est exécuté après les paramétrages du secteur de masque (→11.6.5 Paramètre les secteurs de masquage), de la zone confidentialité (→11.12 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la zone de confidentialité)), du secteur VMD (→13.6 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]). Pour empêcher que cela se produise, effectuer le paramétrage de la fonction extra zoom avant d’autres paramétrages.