11.5 Configurer les paramétrages relatifs aux images MPEG-4 [JPEG/MPEG-4]
Remarque
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, et SP102 ne prennent pas en charge MPEG-4.
Cliquer l’onglet [JPEG/MPEG-4] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
L’onglet [JPEG/MPEG-4] est affiché lorsque “MPEG-4” est sélectionné pour “Format d’encodage vidéo”. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264])
Configurer les paramétrages relatifs aux images MPEG-4 tels que “Taux binaire maxi. (par client)*”, “Taille de l’image d’importation” et “Qualité d’image”, etc. dans cette section. Se référer aux 11.3 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264] (ou [JPEG/MPEG-4]) et 11.4 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264] respectivement pour le paramétrage relatif aux images JPEG et aux images H.264.
[Format d’encodage vidéo]
Sélectionner MPEG-4 pour un format vidéo.
•
H.264: H.264 sera paramétré pour le format d’encodage vidéo. Les rubriques de paramétrage ultérieures seront pour H.264. (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264]) Le nom de l’onglet sera changé en [JPEG/H.264].
•
MPEG-4: MPEG-4 sera paramétré pour le format d’encodage vidéo. Les rubriques de paramétrage ultérieures seront pour MPEG-4.
Le nom de l’onglet sera changé en [JPEG/MPEG-4].
•
Réglage implicite : H.264
MPEG-4(1) / MPEG-4(2)
[Transmission MPEG-4]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre ou non les images MPEG-4.
•
Activé: Transmet les images MPEG-4.
•
Arrêt: Ne transmet pas les images MPEG-4.
•
Réglage implicite : Activé
IMPORTANT
•
Quand “16:9” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”, la transmission MPEG-4 n’est pas disponible.
•
Quand “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, la transmission MPEG-4 n’est pas disponible.
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission MPEG-4” dans “MPEG-4(1)” ou “MPEG-4(2)”, l’affichage autant des images MPEG-4 que des images JPEG sera disponible à la page “En direct”.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission MPEG-4” dans “MPEG-4(1)” et “MPEG-4(2)”, les images MPEG-4 peuvent être visionnées à l’aide d’autres périphériques avec chaque paramétrage.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission MPEG-4” dans “MPEG-4(1)” ou “MPEG-4(2)”, l’intervalle de transmission des images JPEG risque parfois d’être plus long.
[Mode Internet (sur HTTP)]
Sélectionner “Activé” lors de la transmission des images MPEG-4 par l’intermédiaire de l’Internet. Il est possible de transmettre les images MPEG-4 sans changer les paramétrages du routeur à large bande configurés pour les images JPEG.
•
Activé: Les images MPEG-4 et le son seront transmis en utilisant le port HTTP. Se référer à la [Port HTTP] pour obtenir de plus amples informations au sujet des paramétrages de numéro de port HTTP.
•
Arrêt: Les images MPEG-4 et le son seront transmis en utilisant le port UDP.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné, seul “Port de diffusion unique (AUTO)” est disponible pour “Type de transmission”.
•
Quand “Activé” est sélectionné, cela peut prendre plusieurs secondes pour afficher les images MPEG-4.
•
Quand “Activé” est sélectionné, les images MPEG-4 risquent de ne pas être affichées selon le nombre de l’utilisateur d’accès concourant et la disponibilité des données son, etc.
•
Quand “Activé” est sélectionné, seul l’accès IPv4 est disponible.
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner “QVGA” ou “VGA” comme taille de capture d’image des images MPEG-4.
•
Réglage implicite :
–
MPEG-4(1): VGA
–
MPEG-4(2): VGA
[Priorité de transmission]
Sélectionner une priorité de transmission pour les images MPEG-4 parmi les propositions suivantes.
•
Taux binai. cons.: Les images MPEG-4 seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour “Taux binaire maxi. (par client)*”.
•
Priorité de fréquence de trame: Les images MPEG-4 seront transmises avec la fréquence de trame sélectionnée pour “Fréquence de trame*”.
•
Meilleur effort: Selon la largeur de la bande passante de réseau, les images MPEG-4 seront transmises avec le débit binaire variant entre les débits binaires maximum et minimum qui sont paramétrés pour “Taux binaire maxi. (par client)*”.
•
Réglage implicite : Priorité de fréquence de trame
Remarque
•
Quand “Priorité de fréquence de trame” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, le nombre des utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d’être plus limité.
[Fréquence de trame*]
Sélectionner une fréquence de trame pour les images MPEG-4 parmi les propositions suivantes.
1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 20f/s*/ 30f/s*
•
Réglage implicite : 30f/s*
Remarque
•
Quand “Priorité de fréquence de trame” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, ce réglage est disponible.
•
“Fréquence de trame*” est limité par “Taux binaire maxi. (par client)*”. C’est la raison pour laquelle, la fréquence de trame risque d’être inférieure à la valeur spécifiée lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) est sélectionnée.
[Taux binaire maxi. (par client)*]
Sélectionner un débit binaire MPEG-4 par client parmi les options suivantes. Quand “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, paramétrer les débits binaires maximum et minimum.
64ko/s/ 128ko/s*/ 256ko/s*/ 384ko/s*/ 512ko/s*/ 768ko/s*/ 1024ko/s*/ 1536ko/s*/ 2048ko/s*/ 3072ko/s*/ 4096ko/s*/ Illimité*
•
Réglage implicite :
–
MPEG-4(1): 2048ko/s*
–
MPEG-4(2): 2048ko/s*
* “Illimité*” est disponible seulement quand “Priorité de fréquence de trame” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.
Remarque
•
Le débit binaire MPEG-4 est limité par “Contrôle de bande passante (taux binaire)” à l’onglet [Réseau] sur la page “Réseau” page (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]). C’est la raison pour laquelle, le débit binaire risque d’être inférieur à la valeur lorsque la valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.
•
Quand “Illimité*” est sélectionné, le nombre d’utilisateurs pouvant accéder aux images MPEG-4 sera limité à “1”. (Un seul utilisateur peut accéder aux images MPEG-4.)
•
Il est impossible de sélectionner “Illimité*” pour les deux “MPEG-4(1)” et “MPEG-4(2)”.
[Qualité d’image]
Sélectionner la qualité d’image pour les images MPEG-4 comme suit.
Fbl.(priorité au mouvement)/ Normal/ Précis (priorité à la qualité d’image)
•
Réglage implicite : Normal
Remarque
•
Ce réglage est disponible quand “Taux binai. cons.” ou “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.
[Intervalle de rafraîchissement]
Sélectionner un intervalle (intervalle d’une image ; 0,2–5 secondes) pour le rafraîchissement des images MPEG-4 affichées.
Si un environnement réseau comportant de fréquentes occurrences d’erreur est utilisé, réduire l’intervalle de rafraîchissement de MPEG-4 afin de réduire les déformations d’image. Cependant, l’intervalle de rafraîchissement risque d’être plus long que la valeur paramétrée.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Réglage implicite : 1s
[Type de transmission]
Sélectionner le type de transmission pour les images MPEG-4 comme suit.
•
Port de diffusion unique (AUTO): Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. “Diffusion unique1 (Image)” et “Diffusion unique2 (Audio)” seront automatiquement sélectionnés au moment de la transmission des images et du son à partir de la caméra vidéo. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer le numéro de port pour la transmission des images MPEG-4 comme dans le cas de l’utilisation d’un environnement LAN en particulier, il est recommandé sélecteur “Port de diffusion unique (AUTO)”.
•
Port de diffusion unique (MANUEL): Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Il est nécessaire de sélectionner “Diffusion unique1 (Image)” et “Diffusion unique2 (Audio)” en mode manuel pour la transmission des images et du son à partir de la caméra vidéo.
Il est possible de déterminer le numéro de port du routeur utilisé pour la transmission des images MPEG-4 par l’intermédiaire de l’Internet en paramétrant “Port de diffusion unique (MANUEL)” (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]). Se référer aux instructions d’utilisation du routeur utilisé.
•
Multidiffusion: Un nombre illimité d’utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Remplir le champ de saisie de “Adresse multidiffusion”, “Port multidiffusion” et “Limites TTL/HOP de multidiffusion” quand une transmission des images MPEG-4 en mode multidiffusion est exécutée.
* Se référer à la 1.1 Contrôle des images provenant d’une seule caméra vidéo pour obtenir de plus amples informations sur le nombre d’accès en parallèle maximum.
•
Réglage implicite : Port de diffusion unique (AUTO)
[Diffusion unique1 (Image)]*1 /[Diffusion unique]*1
Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre les images à partir de la caméra vidéo).
•
Numéro de port disponible : 1024-50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
•
Réglage implicite :
–
MPEG-4(1): 32004
–
MPEG-4(2): 32014
[Diffusion unique2 (Audio)]*1
Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre le son à partir de la caméra vidéo).
•
Numéro de port disponible : 1024-50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
•
Réglage implicite :
–
MPEG-4(1): 33004
–
MPEG-4(2): 33014
[Adresse multidiffusion]*2
Saisir l’adresse IP de multidiffusion. Les images et le son seront transmis à l’adresse IP spécifiée.
•
Adresse IPv4 disponible : 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Adresse IPv6 disponible : Adresse de multidiffusion à partir de “AV RAP”
•
Réglage implicite :
–
MPEG-4(1): 239.192.0.20
–
MPEG-4(2): 239.192.0.21
Remarque
•
Saisir une adresse IP de multidiffusion après avoir vérifié la disponibilité d’une adresse de multidiffusion.
[Port multidiffusion]*2
Saisir le numéro de port de multidiffusion (utilisé pour transmettre les images à partir d’une caméra vidéo).
•
Numéro de port disponible : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
•
Réglage implicite : 37004
Remarque
•
Quand le son est transmis à partir de la caméra vidéo, le numéro de port à utiliser sera le numéro de port de multidiffusion plus “1000”.
[Limites TTL/HOP de multidiffusion]*2
Saisir la valeur limite TTL/HOP de multidiffusion.
•
Valeur disponible : 1 - 254
•
Réglage implicite : 16
IMPORTANT
•
En transmettant une image MPEG-4 par l’intermédiaire d’un réseau, l’image transmise risque parfois de ne pas être affichée selon les paramétrages d’un serveur proxy ou d’un pare-feu. Dans ce cas, se référer à l’administrateur réseau.
•
Lorsque deux ou davantage de cartes d’interface réseau sont installées dans l’ordinateur personnel utilisé, la ou les cartes d’interface réseau qui ne sont pas utilisées pour la réception des images doivent être invalidées lors de l’affichage des images en utilisant le port multidiffusion.
[Affichage de vidéo d’observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)]
Exécuter les paramétrages pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.
•
Activé: Des images sont provisoirement stockées sur l’ordinateur et sont affichées plus régulièrement.
•
Arrêt: Les images sont affichées en temps réel et ne sont pas stockées sur l’ordinateur.
•
Réglage implicite : Activé
IMPORTANT
•
S’il s’avère qu’il y a un délai dans les images qui sont affichées, sélectionner “Arrêt”.
*1
Il est nécessaire de spécifier le numéro de port de transmission unique lorsque “Port de diffusion unique (MANUEL)” est sélectionné pour “Type de transmission”.
*2
Il est nécessaire de spécifier le numéro d’adresse IP de transmission multiple lorsque “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission”.