Chapitre 20 À propos du journal de système affiché
Indications d’erreur relatives à SMTP

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
Erreur de serveur POP3 | Erreur d’authentification. | • Le nom de l’utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramétrages de courrier électronique sont configurés correctement.
Échec à retrouver le serveur POP3. | • L’adresse IP du serveur est peut être inexacte. Vérifier si l’adresse IP du serveur est configurée correctement. • Le serveur POP3 est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Erreur de serveur SMTP | Erreur d’authentification. | • Le nom de l’utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramétrages de courrier électronique sont configurés correctement.
Échec à résoudre l'adresse de serveur d'email du DNS. | • L’adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramétrages DNS ont été configurés correctement. • Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Échec à retrouver le serveur SMTP. | • L’adresse IP du serveur est peut être inexacte. Vérifier si l’adresse IP du serveur est configurée correctement. • Le serveur SMTP est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Erreur interne | Erreur non définie. | • Une erreur s’est produite dans la fonction de courrier électronique. Vérifier si les paramétrages de courrier électronique sont configurés correctement.

Indications d’erreur relatives à FTP

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
Erreur de serveur FTP | Échec à résoudre l’adresse de serveur FTP du DNS. | • Le serveur FTP est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Échec à retrouver le serveur FTP. | • L’adresse IP du serveur est peut être inexacte. Vérifier si l’adresse IP du serveur est configurée correctement.
Erreur de connexion | Erreur de transfert de fichier. | • Le paramétrage de serveur FTP est peut être inexact. Vérifier si les paramétrages FTP ont été configurés correctement. • Les paramétrages relatifs à la rubrique indiquée sont peut être inexacts. Vérifier si les paramétrages FTP ont été configurés correctement.
Erreur de mode passif.
Échec de sortie de système.
Échec à changer de répertoire.
Le nom d’utilisateur et le mot de passe ne sont pas corrects.
Erreur interne | Erreur non définie. | • Une erreur s’est produite dans la fonction FTP. Vérifier si les paramétrages FTP ont été configurés correctement.

Indications d’erreur relatives à “Viewnetcam.com”

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
Erreur de service “Viewnetcam.com” | Échec à résoudre l’adresse de serveur Viewnetcam.com du DNS. | • L’adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramétrages DNS ont été configurés correctement. • Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Erreur de connexion | Aucune réponse du serveur Viewnetcam.com. | • Le serveur “Viewnetcam.com” est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Erreur de transfert de fichier.
Erreur interne | Erreur non définie. | • Une erreur relative à la fonction “Viewnetcam.com” s’est produite. Vérifier si les paramétrages “Viewnetcam.com” ont été configurés correctement.

Indications d’erreur relative à mise à jour de dynamique DNS

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
Erreur de serveur DDNS | Échec à résoudre l’adresse de serveur DDNS à partir du DNS. | • L’adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramétrages DNS ont été configurés correctement. • Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Erreur de connexion | Aucune réponse du serveur DDNS. | • Le serveur DDNS est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Le même nom d’hôte a été enregistré. | • Le même nom d’hôte est déjà enregistré dans le serveur DDNS. Vérifier si les paramétrages de mise à jour DDNS ont été configurés correctement.
Erreur interne | Erreur non définie. | • Une erreur s’est produite dans la fonction DDNS. Vérifier si les paramétrages de mise à jour DDNS ont été configurés correctement.

Indications d’erreur relatives à NTP

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
Erreur de connexion | Aucune réponse du serveur NTP. | • L’adresse IP du serveur est peut être inexacte. Vérifier si l’adresse IP du serveur est configurée correctement. • Le serveur NTP est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Erreur interne | Erreur non définie. | • Une erreur s’est produite dans la fonction NTP. Vérifier si les paramétrages de serveur NTP sont configurés correctement.
Réussite de synchronisation avec le serveur NTP. | Réussite de mise à niveau NTP. | • Réussite de la correction horaire.

Indications de journal relatif à HTTPS (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SF135, SF132, SW115)

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
HTTPS | Certificat auto-signé - Génère | • La délivrance du certificat auto-signé est terminée.
Certificat auto-signé - Effacé | • La suppression du certificat auto-signé est terminée.
Certificat requis - Génèré | • La délivrance de CSR (demande de signature de certificat) est terminée.
Certificat CA - Installé | • L’installation du certificat de serveur est terminée.
Certificat CA - Effacé | • La suppression du certificat de serveur est terminée.
Clé CRT précédante - Appliqué | • L’ancienne clé CRT est appliquée.
Clé CRT - Génèré | • La délivrance de la clé CRT est terminée.

Indications de journal relatives à l’accès au système

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
Accès au système | Nom d’utilisateur ou adresse IP | • Le nom d’utilisateur d’accès au système sera affiché lorsque “Activé” est sélectionné pour “Auth. util.”. • L’adresse IP de l’ordinateur personnel accédant actuellement à la caméra vidéo sera affichée si “Activé” est sélectionné pour “Auth. hôte”.

Indications d’erreur relatives à la notification de protocole d’alarme Panasonic

Catégorie | Indication | Description
--- | --- | ---
Erreur de Notification de protocole d’alarme Panasonic | Échec à retrouver la destination de notification | • L’adresse IP de destination de notification est peut être inexacte. Vérifier si l’adresse IP de destination de notification est configurée correctement. • La destination de notification est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.
Impossibilité de résoudre des adresses de notification du DNS | • Les paramétrages de serveur DNS sont peut être inexacts. Vérifier si les paramétrages DNS ont été configurés correctement. • Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l’administrateur de réseau.