Chapitre 14 Configurer les paramétrages relatifs à l’identification d’image [Fonction avancée] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SW314, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, SF135, SF132, NP502, NW502S, SW115)
Le paramétrage relatif à la notification XML, les destinations d’informations sur la détection de visage et les paramétrages relatifs à la détection de visage peuvent être configurés à la page “Fonction avancée”.
La page “Fonction avancée” possède 2 onglets de l’onglet [Notification XML] et l’onglet [Détection de visage].