10.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115)
Cliquer l’onglet [Carte de mémoire SD] de la page “Base”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD peuvent être configurés dans cette page.
Carte de mémoire SD
[Carte de mémoire SD]
Sélectionner “Utilisé” ou “Non utilisé” pour déterminer s’il faut utiliser ou non la carte de mémoire SD.
•
Réglage implicite : Utilisé
IMPORTANT
•
Sélectionner “Non utilisé” pour un fonctionnement sans carte de mémoire SD.
•
Quand le paramétrage est modifié entre “Utilisé” et “Non utilisé” alors qu’un autre utilisateur est en cours d’opération, l’opération sera annulée.
•
Avant de retirer la carte de mémoire SD de la caméra vidéo, il est nécessaire de sélectionner d’abord “Non utilisé”.
•
Après avoir introduit la carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner “Utilisé” pour pouvoir utiliser la carte de mémoire SD.
•
Lors d’une lecture ou du téléchargement des images sauvegardées sur la carte mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner à l’avance “Activé” pour “Sauvegarder les journaux” à l’onglet [Journal] (→10.4 Configurer les paramétrages relatifs aux journaux [Journal] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115)).
•
Quand l’intervalle de rafraîchissement d’image est court, la notification/la synchronisation d’enregistrement ou l’intervalle peut devenir incorrect. La notification/l’enregistrement risque également de ne pas être exécuté correctement comme configuré quand plusieurs utilisateurs reçoivent des images. Dans ce cas, paramétrer un intervalle de rafraîchissement plus long.
•
Les durées de réécriture sur la carte de mémoire SD sont limitées. Dans le cas d’une importante fréquence de réécriture, la vie utile de la carte de mémoire SD peut devenir plus courte.
•
La durée de vie d’une carte de mémoire SD devrait être influencée par le nombre des fichiers d’images stockés et les sauvegardes de journal sur la carte de mémoire SD. La sélection de H.264 pour la “Format d’enregistrement” peut réduire le nombre de fichiers à stocker sur la carte de mémoire SD.
•
La vitesse d’écriture des données diminuera après que les données soient enregistrées à plusieurs reprises sur une carte mémoire SD.
[Format d’enregistrement]
Sélectionner “JPEG” ou “H.264” pour le Format d’enregistrement des données d’image à enregistrer sur la carte de mémoire SD.
•
JPEG: Enregistre les données d’images fixes.
•
H.264: Enregistre les données vidéo dans le Format d’enregistrement MP4. Le son ne sera pas enregistré.
•
Réglage implicite : JPEG
Remarque
•
Quand “H.264” est sélectionné, il sera impossible de transmettre des images avec les paramétrages de MPEG-4 ou de H.264 (2).
•
Lorsque “H.264” est sélectionné, les paramétrages pour “H.264(2)” à l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son” seront changés en paramétrages pour “Enregistrement H.264”.
•
Lorsque la valeur de paramétrage de “Format d’encodage vidéo” à l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son” est modifiée à partir de “H.264” sur “MPEG-4”, la valeur de paramétrage de “Format d’enregistrement” sera automatique changée sur “JPEG”.
•
Lorsque “H.264” est sélectionné, la bande prioritaire ne peut être maintenue si “H.264/MPEG-4(2)” est sélectionné pour “Flux de priorité” - “Type de flux” à l’onglet [Système] de la page “Gestion d’utilisateur”.
•
Lorsque la fonction d’enregistrement de mémoire SD de l’enregistreur de disque de réseau Panasonic est utilisée, sélectionner “JPEG” pour la fonction “Format d’enregistrement”.
•
Lorsque le paramétrage de “Format d’enregistrement” est changé entre “JPEG” et “H.264”, formater la carte mémoire SD. (→Informations à propos de la carte de mémoire SD)
•
En raison de la différence entre les formats de fichier, l’indication de la capacité disponible de la carte de mémoire SD diffère entre les cas quand “JPEG” est sélectionné et quand “H.264” est sélectionné comme “Format d’enregistrement”.
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, les paramétrages suivants pour “Enregistrement H.264”, “Taille de l’mage d’importation”, “Fréquence de trame”, “Débit binaire maximum”, “Qualité d’image” et “Intervalle de rafraîchissement” seront lus à partir du paramétrage dans “H.264(2)”. Lorsque “2s”, “3s”, “4s” ou “5s” est sélectionné pour “Intervalle de rafraîchissement” de “H.264(2)”, “Intervalle de rafraîchissement” pour “Enregistrement H.264” sera réglé sur “1s” après avoir changé “Format d’enregistrement” sur “H.264”.
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, le paramétrage de “Sauvegarder les journaux” (à l’onglet [Journal] de la page de “Base” (→10.4 Configurer les paramétrages relatifs aux journaux [Journal] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115))) sera changé en même temps.
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, les images d’alarme sont sauvegardées en fonction des paramétrages de “Pré-alarme” et “Durée de post-alarme (enregistrement)” à l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”.
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, le nom du fichier sauvegardé sera automatiquement attribué.
Commun
[Notification de capacité disponible]
Lorsque la fonction de notification de courrier électronique ou la fonction de Protocole d’alarme Panasonic est utilisée pour notifier la capacité disponible sur la carte de mémoire SD, sélectionner un niveau de notification parmi les options suivantes.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
Réglage implicite : 50%
Remarque
•
La notification sera faite à chaque fois que l’espace disponible sur la carte de mémoire SD atteint les valeurs mentionnées ci-dessus.
Par exemple, la notification sera faite à chaque fois que la capacité disponible atteint 50%, 20%, 10%, 5% et 2% lorsque “50%” est sélectionné. Il est possible que la notification ne soit pas toujours faite juste au moment où la capacité disponible sur la carte de mémoire SD atteint chacune des valeurs.
[Déclencheur de sauvegarde]
Sélectionner un déclencheur pour sauvegarder les images sur carte mémoire SD parmi les options suivantes.
•
Erreur FTP: Sauvegarder les images lors d’un échec de transmission au serveur FTP en utilisant la fonction de transmission d’image périodique FTP. Valable uniquement pour les images JPEG
•
Entrée d’alarme: Sauvegarde les images lors d’une occurrence d’alarme.
•
Manuel: Sauvegarde les images manuellement.
•
Planification: Sauvegarde les images selon les paramétrages pour “Planification” (→Chapitre 18 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]). Valable uniquement pour les images H.264
•
Réglage implicite : Erreur FTP
Remarque
•
Quand “H.264” est sélectionné pour le paramètre “Format d’enregistrement”, “Erreur FTP” n’est pas disponible.
•
Sélectionner “Erreur FTP” lorsque les images doivent être transmises au serveur FTP lors d’une occurrence d’alarme.
•
Lorsque “Manuel” est sélectionné, les alarmes détectées ne seront pas sauvegardées dans la liste des journaux d’alarme même si “Activé” est sélectionné pour “Sauvegarder les journaux” à l’onglet [Journal] de la page “Base”. (→10.4 Configurer les paramétrages relatifs aux journaux [Journal] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115))
•
Quand “JPEG” est sélectionné pour le paramètre “Format d’enregistrement”, “Planification” n’est pas disponible.
[Réécriture]
Déterminer s’il faut ou non procéder à la réécriture quand la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante.
Ce paramétrage n’est disponible que lorsque “Manuel” ou “Planification” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”.
•
Activé: Procède à la réécriture lorsque la capacité disponible de la carte mémoire SD devient insuffisante. (La plus ancienne image subit la réécriture.)
•
Arrêt: Interrompt la sauvegarde des images sur la carte mémoire SD lorsque la carte mémoire SD est sur le point d’être pleine.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Le paramétrage de réécriture sera comme suit en fonction du paramétrage de “Déclencheur de sauvegarde”.
–
Erreur FTP: Ne subira pas la réécriture.
–
Entrée d’alarme: Subira la réécriture.
–
Manuel, Planification: Peut être déterminé en sélectionnant “Activé” ou “Arrêt” pour “Réécriture”.
Enregistrement JPEG
Ce paramétrage est uniquement disponible lorsque “JPEG” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” de la carte de mémoire SD.
[Nom de fichier]
Saisir le nom de fichier utilisé pour que l’image soit sauvegardée sur carte mémoire SD. Le nom de fichier sera comme suit.
•
Nom de fichier : [“Nom de fichier saisi” + “Heure et date (année/mois/jour/heure/minute/seconde)”] + “Numéro de série”
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 8 caractères
•
Caractères non disponibles : " & * / : ; < > ? \ |
Remarque
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, le nom du fichier sauvegardé sera automatiquement attribué.
•
Lorsque “Erreur FTP” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”, le nom de fichier saisi pour “Nom de fichier” à l’onglet [Trans img FTP] de la page “Réseau” sera utilisé come nom de fichier de l’image sauvegardée sur la carte mémoire SD.
[Intervalle de sauvegarde d’image/Nombre d’images à sauvegarder - Intervalle de sauvegarde d’image]
Quand “Entrée d’alarme” ou “Manuel” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”, sélectionner un intervalle (taux d’images) des images de sauvegarde sur la carte de mémoire SD parmi les options suivantes.
0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s
•
Réglage implicite : 1f/s
[Intervalle de sauvegarde d’image/Nombre d’images à sauvegarder - Nombre d’images à sauvegarder]
Sélectionner le nombre d’images à sauvegarder sur la carte mémoire SD parmi les options suivantes.
10images/ 20images/ 30images/ 50images/ 100images/ 200images/ 300images/ 500images/ 1000images/ 2000images/ 3000images
•
Réglage implicite : 100images
Remarque
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, pré-alarme et post-alarme peuvent être paramétrés pour “Enregistrement H.264” de l’onglet [Alarme].
•
“Nombre d’images à sauvegarder” peut être configuré uniquement si “Entrée d’alarme” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”.
[Taille de l’image d’importation]
Lorsque “Manuel” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde” et que “JPEG” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, choisir la taille de capture d’image des images qui doivent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD parmi les options suivantes.
Rapport hauteur-largeur d’image

Rapport hauteur-largeur d’image 4:3 | QVGA/VGA/800x600*1/1280x960*2
Rapport hauteur-largeur d’image 16:9 | 320x180/640x360/1280x720*2

Mode d’image (caméra vidéo)

1,3 mégapixel (VGA) [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
1,3 mégapixel (800x600) [4:3] | QVGA/800x600/1280x960
1,3 mégapixel [16:9] | 320x180/640x360/1280x720
3 mégapixels [4:3] | VGA/1280x960
3 mégapixels [16:9] | 320x180/640x360

•
Réglage implicite : VGA
Remarque
•
Lorsque “Erreur FTP” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”, les images seront sauvegardées avec la taille de capture d’image sélectionnée à l’onglet [Trans img FTP] de la page “Réseau”.
•
Lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, choisir la taille de capture d’image pour .“Enregistrement H.264” - “Taille de l’image d’importation” à l’onglet [Carte de mémoire SD].
•
Lorsque “Entrée d’alarme” est sélectionné pour “Déclencheur de sauvegarde”, les images seront sauvegardées avec la taille de capture d’image sélectionnée à l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”.
*1
*2
Enregistrement H.264
Ce paramétrage est uniquement disponible lorsque “H.264” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” de la carte de mémoire SD.
Quand le bouton [Valider] est cliqué alors que “H.264” est sélectionné dans “Format d’enregistrement”, les paramétrages pour “Enregistrement H.264” seront affichés au bas de l’onglet.
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner une taille de capture d’image parmi les options suivantes.
Rapport hauteur-largeur d’image

Rapport hauteur-largeur d’image 4:3 | QVGA/VGA
Rapport hauteur-largeur d’image 16:9 | 320x180/640x360

Mode d’image (caméra vidéo)

1,3 mégapixel (VGA) [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
1,3 mégapixel (800x600) [4:3] | QVGA/800x600/1280x960
1,3 mégapixel [16:9] | 320x180/640x360/1280x720
3 mégapixels [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
3 mégapixels [16:9] | 320x180/640x360

•
Réglage implicite : VGA
[Priorité d’enregistrement]
Sélectionner “Taux binai. cons.” ou “Priorité de fréquence de trame” pour le mode d’enregistrement H.264.
•
Taux binai. cons.: Les images H.264 seront enregistrées avec le débit binaire sélectionné pour “Taux binaire maxi.”.
•
Priorité de fréquence de trame: Les images H.264 seront enregistrées avec la fréquence de trame sélectionnée pour “Fréquence de trame*”.
•
Réglage implicite : Priorité de fréquence de trame
[Fréquence de trame*]
Sélectionner la fréquence de trame pour les images à enregistrer parmi les options suivantes.
1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 20f/s*/ 30f/s*
•
Réglage implicite : 30f/s*
Remarque
•
Quand “Priorité de fréquence de trame” est sélectionné pour “Priorité d’enregistrement”, ce réglage est disponible.
•
“Fréquence de trame*” est limité par “Taux binaire maxi.”. C’est la raison pour laquelle, la fréquence de trame risque d’être inférieure à la valeur spécifiée lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) est sélectionnée.
[Taux binaire maxi.]
Sélectionner le débit binaire pour les images à enregistrer parmi les options suivantes.
64ko/s/ 128ko/s/ 256ko/s/ 384ko/s/ 512ko/s/ 768ko/s/ 1024ko/s/ 1536ko/s/ 2048ko/s/ 3072ko/s/ 4096ko/s
•
Réglage implicite : 1536ko/s
[Qualité d’image]
Sélectionner la qualité pour les images H.264 à enregistrer parmi les options suivantes.
Fbl.(priorité au mouvement)/ Normal/ Précis (priorité à la qualité d’image)
•
Réglage implicite : Normal
Remarque
•
Quand “Taux binai. cons.” est sélectionné pour “Priorité d’enregistrement”, ce réglage est disponible.
[Intervalle de rafraîchissement]
Sélectionner un intervalle (intervalle d’une image; 0,2 - 1 seconde) pour le rafraîchissement des images H.264 à enregistrer parmi les options suivantes.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s
•
Réglage implicite : 1s
Informations à propos de la carte de mémoire SD
[Capacité disponible]
La capacité totale et l’espace disponible de la carte de mémoire SD seront affichés.
Suivant l’état de carte de mémoire SD, les indications de taille varieront parmi les indications suivantes.

Indication | Description
--- | ---
--------KB/--------KB | Aucune carte de mémoire SD n’est introduite. Échec d’obtention de la capacité disponible en raison d’une erreur, etc.
********KB/********KB | La carte de mémoire SD n’est pas formatée ou est bloquée, etc.

Remarque
•
Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Réécriture” et que la taille de la carte mémoire SD a atteint “0 KB”, les images ne seront pas sauvegardées sur la carte mémoire SD. Lorsque la fonction de notification est activée, une notification email sera envoyée aux adresses enregistrées lorsque la carte de mémoire SD sera pleine. (→13.7 Configurer les paramétrages relatifs à la notification de courrier électronique [Notification], 13.8 Configurer les paramétrages relatifs au protocole d’alarme Panasonic [Notification])
[Formatage]
Pour formater la carte de mémoire SD, cliquer le bouton [Exécuter].
IMPORTANT
•
Avant de formater une carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner “Utilisé” pour “Carte de mémoire SD” à l’onglet [Carte de mémoire SD] de la page “Base” (→10.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115)) et “Arrêt” pour “Transmission d’image périodique FTP” à l’onglet [Trans img FTP] de la page “Réseau” (→17.6 Configurer les paramétrages relatifs à la transmission périodique FTP [Trans img FTP]).
•
Utiliser la carte de mémoire SD après l’avoir formatée en utilisant l’onglet [Carte de mémoire SD]. Si l’on utiliser une carte de mémoire SD qui n’a pas été formatée à l’onglet [Carte de mémoire SD], les fonctions suivantes risquent de ne pas fonctionner correctement.
–
Sauvegarder/obtenir les images lors d’un échec de transmission au serveur FTP en utilisant la fonction de transmission d’image périodique FTP
–
Sauvegarder ou obtenir les images d’alarme
–
Sauvegarder ou obtenir les images manuellement
–
Sauvegarder ou obtenir les images selon les paramétrages de planification
–
Sauvegarder ou obtenir des journaux d’alarme, des journaux manuels/planifiés, des journaux d’erreur FTP et des journaux de système
–
Sauvegarder ou obtenir les images enregistrées en utilisant la fonction d’enregistrement de mémoire SD de l’enregistreur de disque de réseau Panasonic
–
Lecture/téléchargement des images sur la carte de mémoire SD
•
Quand une carte de mémoire SD est formatée alors qu’un autre utilisateur est en cours d’opération, l’opération sera annulée.
•
Il est impossible d’accéder à la carte de mémoire SD pendant le processus de formatage.
•
Toutes les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage de la carte de mémoire SD.
•
Ne pas couper l’alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement du formatage.
•
Lorsque le paramétrage de “Format d’enregistrement” a été changé, il est recommandé de formater la carte de mémoire SD.
•
Une fois que le formatage de la carte de mémoire SD est terminé, la taille disponible risque d’être plus faible que la taille totale étant donné que le répertoire par réglage implicite est automatiquement créé dans la carte de mémoire SD.
•
Carte de mémoire SD recommandée
Fabriquée par Panasonic (option)
–
Carte de mémoire SDHC : 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
Carte de mémoire SD : 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
(excepté la carte miniSD et la carte microSD)
•
Utiliser une carte de mémoire SD formatée compatible à la norme de carte de mémoire SD au réglage implicite.
Images de la carte de mémoire SD
[Accès img.]
Impossibilité d’obtenir les images de la carte de mémoire SD. Cliquer le bouton [Exécuter]. Se référer à la 10.3 Accéder aux images copiées sauvegardées sur la carte de mémoire SD sur l’ordinateur personnel [Images de la carte de mémoire SD] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115) en ce qui concerne l’accès aux images.