13.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’action d’alarme [Alarme]
Cliquer l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs à l’alarme peuvent être configurés dans cette section. Se référer aux 13.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’image d’alarme [Alarme] et 13.4 Configurer les paramétrages relatifs à la borne de sortie d’alarme [Alarme] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, NP502, NW502S) pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images d’alarme et à la borne de sortie d’alarme.
Alarme
[Borne 1]
Détermine comment utiliser la borne 1.
•
Arrêt: Non utilisé.
•
Entrée d’alarme: Reçoit des alarmes.
•
Entrée monochromatique: Reçoit une entrée de commutation monochromatique. (Quand l’entrée est réglée sur Activé, le mode noir et blanc est activé.)
•
Réglage implicite : Arrêt
[Borne 2]
Détermine comment utiliser la borne 2.
•
Arrêt: Non utilisé.
•
Entrée d’alarme : Reçoit des alarmes.
•
Sortie d’alarme: La sortie d’alarme sera exécutée en fonction des paramétrages pour “Configuration de borne de sortie d’alarme” (→13.4 Configurer les paramétrages relatifs à la borne de sortie d’alarme [Alarme] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, NP502, NW502S)).
•
Réglage implicite : Arrêt
[Borne 3]
Détermine comment utiliser la borne 3.
•
Arrêt: Non utilisé.
•
Entrée d’alarme : Reçoit des alarmes.
•
Sortie AUX: La sortie AUX sera appliquée. Les boutons [AUX] seront affichés dans la page “En direct”.
•
Sortie d’exposition : La sortie d’impulsion de synchronisation d’exposition par dispositif à transfert de charges (CCD) sera acceptée (la sortie de fermeture est seulement assurée pendant l’exposition par dispositif à transfert de charges (CCD)).
•
Réglage implicite : Arrêt
[Borne]
Détermine comment utiliser la borne.
•
Arrêt: Non utilisé.
•
Entrée d’alarme: Reçoit des alarmes.
•
Entrée monochromatique : Reçoit une entrée de commutation monochromatique. (Quand l’entrée est réglée sur Activé, le mode noir et blanc est activé.)
•
Réglage implicite : Arrêt
IMPORTANT
•
Pour que les bornes d’entrée-sortie EXT I/O détectent des entrées d’alarme quand l’état de la borne a changé de Ouvert à Fermer (Activé) ou de Fermer à Ouvert (Arrêt), environ 100 ms ou davantage sont nécessaires. Étant donné que des alarmes ne peuvent pas être détectées pendant environ 5 secondes après qu’une détection ait été faite, les entrées d’alarme reçues dans les limites d’environ 5 secondes après qu’une alarme soit détectée ne sont pas détectées.
Remarque
•
AUX est la borne de caméra vidéo qui peut être utilisée par les utilisateurs pour commander (Ouvert/Fermer) arbitrairement à partir de la page “En direct”. Par exemple, un opérateur peut contrôler à distance l’éclairage de l’emplacement où la caméra vidéo est installée en raccordant la borne au dispositif de commande d’éclairage.
•
Se référer au guide d’installation pour obtenir de plus amples renseignements à propos de la puissance d’entrée-sortie de chaque borne.
•
Alors que “Entrée d’alarme” est sélectionné, une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Activé”. (Réglage implicite)
Il est possible de configurer le paramétrage pour que l’alarme” soit détectée quand l’état de borne est changé en “Arrêt”. Se référer à notre site Web (http://panasonic.net/pss/security/support/info.html) pour obtenir de plus amples informations au sujet du paramétrage.
[Alarme par VMD]
En cliquant “VMD >>”, l’onglet [Secteur VMD] de la page “Alarme” sera affiché.
[Instruction d’alarme]
Déterminer s’il faut utiliser ou non recevoir une alarme par instruction en sélectionnant “Activé” ou “Arrêt”.
L’alarme d’instruction est une fonction qui notifie l’alarme à protocole Panasonic provenant d’autres caméras vidéo. Lorsque “Activé” est sélectionné, les actions d’alarme seront exécutées entre plusieurs caméras vidéo.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Numéro de port d’origine]
Sélectionner un numéro de port à utiliser pour recevoir une alarme par instruction.
•
Gamme disponible : 1-65535
•
Réglage implicite : 8181
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu’ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443*1, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000
*1