11.8 Faire le paramétrage de zoom et de mise au point (SW316L, SW316)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Réglage de zoom ou de mise au point” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son”. (→11.6 Configurer les paramétrages relatifs au réglage d’image, au zoom, à l’extra zoom optique, à l’extra zoom, à la mise au point, au foyer arrière, à la zone de confidentialité et à VIQS [Qualité d’image])
Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision et de la mise au point de l’objectif en utilisant la fonction zoom/mise au point.
Réglage de zoom ou de mise au point
Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant les fonctions zoom et extra zoom optique.
Faire le paramétrage de mise au point en déplaçant la mise au point de l’objectif jusqu’à la position appropriée.
Les réglages manuel et automatique sont disponibles.
[Désignation du rapport zoom]
Les fonctions de zoom et de mise au point peuvent être réglées en même temps.
Actionner le curseur pour agrandir/réduire le détourage de champ angulaire de vision dans l’image. En réglant le rapport de zoom du côté “Télé”, seul le détourage de champ angulaire de vision est réduit, et il est alors possible de déterminer le rapport de zoom tout en vérifiant le champ angulaire de vision après avoir exécuté le zooming. En réglant le rapport de zoom du côté “Grand-angulaire”, un agrandissement de l’image est exécuté ou le détourage de champ angulaire de vision est agrandit, et il est alors possible de déterminer le rapport de zoom tout en vérifiant le champ angulaire de vision après avoir exécuté le zooming. Une fois le détourage de réglage de champ angulaire de vision exécuté, la fonction de mise au point automatique démarre automatiquement le réglage de mise au point basé sur un sujet situé au centre de l’écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].
Remarque
•
Le secteur rouge du curseur et du détourage de réglage de champ angulaire de vision représentent le zoom optique (1,0 fois - 3,2 fois), et le secteur jaune représente l’extra zoom optique (3,5 fois - 6,4 fois). Dans le secteur d’extra zoom optique, le rapport de zoom change par paliers de 0,32 fois.
[Réglage de zoom manuel]
Le réglage de zoom peut être réglé manuellement.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le rapport de zoom sur la position “Grand angle” jusqu’à 1,0 fois.
•
: Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur x1,0.
•
: Cliquer sur ce bouton pour ajuster le rapport de zoom sur la position “Télé” jusqu’à 6,4 fois.
Remarque
•
Le rapport de zoom est de 1,0 fois – 3,2 fois pour le zoom optique, et de 3,5 fois – 6,4 fois pour l’extra zoom optique. Dans le secteur d’extra zoom optique, le rapport de zoom change par paliers de 0,32 fois.
•
Lorsque les boutons , , sont actionnés, la fonction de mise au point automatique n’est pas activée. Régler la mise au point après avoir fait le réglage de l’angle de vue.
IMPORTANT
•
La fonction extra zoom optique risque de ne peut pas être activée sur la position appropriée si le paramétrage de la fonction est exécuté après les paramétrages du secteur de masque (→11.6.5 Paramètre les secteurs de masquage), de la zone confidentialité (→11.12 Configurer les paramétrages relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la zone de confidentialité)), du secteur VMD (→13.6 Configurer les paramétrages VMD [Secteur VMD]). Pour empêcher que cela se produise, effectuer le paramétrage de la fonction extra zoom optique avant d’autres paramétrages.
[Réglage de mise au point manuel]
Le réglage de mise au point peut être réglé manuellement.
•
Bouton [Près] : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position “Près”.
•
Bouton [Réinit.] : Cliquer sur ce bouton pour réinitialiser le mise au point sur sa valeur de réglage implicite.
•
Bouton [Loin] : Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point vers le côté “Loin”.
[Mise au point automatique]
La fonction de mise au point automatique démarre automatiquement le réglage de mise au point basé sur un sujet photographique situé au centre de l’écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].
IMPORTANT
•
Quand “Vitesse d’obturation lente” (→[Vitesse d’obturation lente]) est validé, si “Mise au point automatique” est exécutée pendant les opérations d’obturation lente de nuit, cela peut prendre un long moment avant d’accomplir “Mise au point automatique”.
[Méthode de réglage]
Sélectionner la méthode de réglage de mise au point après commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc.
•
Automatique: Ajuste la fonction de réglage de mise au point automatiquement et corrige l’écart de mise au point lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques.
•
Préréglage: Exécute le mouvement de préréglage de chaque position de mise au point spécifiée lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques. La position préréglée est la dernière position de mise au point spécifiée, qui a été automatiquement mémorisée pour chacune des images couleur et des images monochromatiques.
•
Fixe: Fixe la position après le réglage de mise au point soit automatiquement soit manuellement.
•
Réglage implicite : Automatique
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Réglage de zoom ou de mise au point”.