Chapitre 18 Configurer les paramétrages relatifs aux planifications [Planification]
Affiche la page “Planification” qui contient les paramétrages relatifs aux planifications comme suit.
•
Autorisation d’alarme (entrée d’alarme uniquement reçue dans la planification spécifiée.)
•
Autorisation VMD (détection de mouvement vidéo actif uniquement dans la planification spécifiée.)
•
Autorisation d’accès (accès à la caméra vidéo uniquement autorisé dans la planification spécifiée.)
•
Enregistrement H.264 (l’enregistrement SD sera exécuté seulement dans la planification spécifiée.)
•
Mode noir et blanc simple forcé (le mode sera seulement forcé à se commuter en mode noir et blanc dans la planification spécifiée.)
La page “Planification” ne possède que l’onglet [Planification].
Il est possible de paramétrer jusqu’à 5 planifications.
1.
Sélectionner une action à affecter à la planification à partir de “Mode de planification”.
“Arrêt” est sélectionné comme réglage implicite.
•
Arrêt: Aucune action ne sera entreprise pour la planification respective.
•
Autorisation d’alarme : Entrée d’alarme (alarme sur borne) reçue pendant la durée de la planification.
•
Autorisation VMD: La fonction de détection de mouvement vidéo (VMD) sera active pendant la durée de la planification.
•
Autorisation d’accès: Les utilisateurs dont le niveau d’accès est paramétré sur 2 et 3 à l’onglet [Auth. util.] (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.]) peuvent avoir accès à la caméra vidéo uniquement pendant la durée de la planification.
•
Enregistrement H.264 : L’enregistrement SD sera exécuté à l’heure spécifiée dans les limites de la planification.
•
Mode noir et blanc simple forcé : Pendant la période de planification, “Jour et nuit (IR)” fonctionnera comme “Activé”. La lumière à diode électroluminescente à lumière infrarouge lorsque “Automa.(Élevée)”, “Automa.(Moyen)” ou “Automa.(Faible)” est paramétrée pour “Témoin à diode électroluminescente infrarouge”. (→11.6.1 Configurer les paramétrages relatifs à la qualité d’image (menu de configuration “Réglage d’image”) (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SW115))
Remarque
•
Sélectionner “Activé” pour “Auth. util.” à l’onglet [Auth. util.] de la page “Gestion d’utilisateur” (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.]) et “Arrêt” pour “Auth. hôte” à la page “Auth. hôte” (→15.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’hôte [Auth. hôte]) pour valider “Autorisation d’accès”.
:
•
Lorsque “Enregistrement H.264” est sélectionné, sélectionner “H.264” pour “Format d’enregistrement” à l’onglet [Carte de mémoire SD] et sélectionner “Planification” pour “Déclencheur de sauvegarde”. (→10.2 Configurer les paramétrages relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115))
:
•
Lorsque le “Mode noir et blanc simple forcé” est utilisé, paramétrer “Borne 1” à l’onglet “Alarme” sur un paramétrage autre que “Entrée monochromatique”.
2.
Sélectionner les jours de la semaine en cochant les cases à cocher respectives.
3.
À partir du menu déroulant, sélectionner l’heure de début de session et l’heure de fin de session de planification.
Si aucune heure n’est spécifiée, cocher la case à cocher de “24h”.
4.
Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.
→
Les résultats seront affichés en bas de la fenêtre.
Remarque
•
Les planifications affichées au bas de la fenêtre peuvent être identifiées par les couleurs attribuées à chaque planification.