11.10 Ajuste el campo de visión angular empleando la función del zoom óptico extra (SW355, SW352, SF335, SW314, SP305)
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Zoom óptico extra” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→11.6 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom, zoom óptico extra, extra zoom, enfoque, distancia focal posterior, zona privada y VIQS [Calidad de imagen])
Podrá ajustar el campo de visión angular empleando la función del zoom óptico extra.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular” en incrementos de x0,1 hasta x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele” en incrementos de x0,1 hasta x2,0.
IMPORTANTE
•
Es posible que la función del zoom óptico extra no pueda activarse en la posición adecuada si se efectúa el ajuste para la función después de haber configurado los ajustes para las áreas de máscara (→11.6.5 Ajuste de las áreas de máscara), zona privada (→11.12 Configure los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de Zona privada)) y área de VMD (→13.6 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]). Para evitarlo, efectúe el ajuste para la función del zoom óptico extra antes de efectuar los otros ajustes.