13.6.1 Ajuste las áreas de VMD [Área VMD]
Ajuste las áreas para activar la función VMD.
IMPORTANTE
•
Cuando se estén configurando los ajustes en el menú de configuración, es posible que algunas veces la función VMD no opere correctamente.
1.
Ajuste el área de detección de movimiento de vídeo arrastrando el ratón por la pantalla.
→
El área designada pasará a ser el área de VMD “1(Blanco)” y se visualizará el contorno. Cuando se ajusten 2 - 4 áreas de VMD, se dará un número a cada área en orden. Las áreas se identificarán mediante los colores del contorno respectivo. Se ajustará en “On” el “Estado” del contorno a ajustarse para el área.
2.
Ajuste el “Área de detección” y la “Sensibilidad de detección” empleando el mando deslizante. El “Área de detección” puede ajustarse moviendo el mando deslizante entre la posición del extremo izquierdo y la posición central. La “Sensibilidad de detección” puede ajustarse moviendo el mando deslizante entre la posición del extremo izquierdo y la posición del extremo derecho.
Para más información sobre la “Sensibilidad de detección” y el “Área de detección”, consulte la 13.6 Configure los ajustes de VMD [Área VMD].
El área actualmente visualizada y su sensibilidad de detección se visualizarán en la sección del “Área de detección”. Cuando la barra de estado exceda la posición de ajuste del mando deslizando, se llevará a cabo la acción de alarma. Cambie las áreas y los ajustes del “Área de detección” y de la “Sensibilidad de detección” como sea necesario.
Nota
•
Cuando el “Área de detección” no pueda ajustarse correctamente moviendo el mando deslizante, ajuste la “Sensibilidad de detección” mientras verifica el estado de detección de movimiento.
3.
Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
IMPORTANTE
•
El ajuste no se aplicará a menos que se haga clic en el botón [Ajustar].
4.
Para invalidad el área de VMD, haga clic en el botón [Ajustar] después de haber seleccionado “Off” para “Estado” del área de VMD que desee invalidar.
→
El contorno del área de VMD invalidada cambiará a una línea de puntos. Cuando se invalida el área de VMD, no ocurre ninguna alarma aunque pueda reconocerse un movimiento en el área.
5.
Para borrar el área de VMD, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrarse.
→
Desaparecerá el contorno del área de VMD respectiva.
6.
Haga clic en el botón [Ajustar].
→
Se aplicarán los ajustes editados.