16.2 Configuración de los ajustes relacionados con el servidor FTP [FTP]
Haga clic en la ficha [FTP] de la página “Servidor”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con el servidor FTP de correo utilizado para transmitir las imágenes de alarma pueden configurarse en esta página.
[Dirección del servidor FTP]
Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor FTP.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
IMPORTANTE
•
Cuando introduzca el nombre del anfitrión para “Dirección del servidor FTP”, será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página “Red”. (→17.1 Configure los ajustes de la red [Red])
[Nombre de usuario]
Introduzca el nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) para acceder al servidor FTP.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & : ; \
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
[Contraseña]
Introduzca la contraseña para acceder al servidor FTP.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
[Puerto de control]
Introduzca un número de puerto de control a utilizarse para el servidor FTP.
•
Número de puerto disponible: 1 - 65535
•
Ajuste predeterminado: 21
Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443*1, 995, 10669, 10670
[Modo FTP]
Seleccione “Pasivo” o “Activo” para el modo FTP.
Normalmente, seleccione “Pasivo”. Cuando sea imposible conectarse después de haber seleccionado “Pasivo”, intente conectarse después de haber seleccionado “Activo”.
•
Ajuste predeterminado: Pasivo
*1