11.11 Ajuste el campo de visión angular empleando la función del extra zoom (SW155, SW152, SF135, SP105, SW115)
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Extra zoom” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen”. (→11.6 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom, zoom óptico extra, extra zoom, enfoque, distancia focal posterior, zona privada y VIQS [Calidad de imagen])
Podrá ajustar el campo de visión angular empleando la función de extra zoom.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular”.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele”.
IMPORTANTE
•
Es posible que la función de extra zoom no pueda activarse en la posición adecuada si se efectúa el ajuste para la función después de haber configurado los ajustes para las áreas de máscara (→11.6.5 Ajuste de las áreas de máscara), zona privada (→11.12 Configure los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de Zona privada)) y área de VMD (→13.6 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]). Para evitarlo, efectúe el ajuste para la función de extra zoom antes de efectuar los otros ajustes.