Sección 7 Reproducción de las imágenes de la tarjeta de memoria SD (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115)
Cuando haga clic en una hora y fecha enumeradas en la ventana de la lista de registros cronológicos, la página “En directo” volverá a la página de “Reproducción”.
Cuando en la tarjeta de memoria SD haya imágenes asociadas con la hora y fecha que se haya hecho clic, se visualizará la primera de estas imágenes.
IMPORTANTE
•
Esta función estará disponible cuando se seleccione “JPEG” para “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD. Cuando se seleccione “H.264”, no se visualizará la página de “Reproducción”. Sin embargo, podrán descargarse las imágenes. Consulte la 7.2 Descargue las imágenes (Cuando se seleccione “H.264” para “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD) para encontrar las descripciones sobre la operación.
•
Es posible que se ralentice el intervalo de actualización de las imágenes durante la reproducción o la descarga.
•
Cuando se guardan muchas imágenes en la tarjeta de memoria SD, la visualización de las imágenes en la página “Reproducción” tardará cierto tiempo.
•
Aunque el tamaño de las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD sea “QVGA”, “800x600”*1 o “1280x960”*2, las imágenes se visualizarán en el tamaño VGA en la página de “Reproducción”. Cuando se selecciona “16:9” para la “Relación de aspecto”, las imágenes se visualizarán en un tamaño de captura de imagen de “640x360”, aunque se seleccionen “320x180”, ó “1280x720”*2. Por lo tanto, es posible que las imágenes tenga una apariencia tosca en la página de “Reproducción”.
•
Cuando se reproducen imágenes seleccionando un registro cronológico de errores de FTP en la lista de registro cronológico, es posible que las imágenes no se reproduzcan en el orden de grabación de las imágenes en la tarjeta de memoria SD si han sido grabadas en la tarjeta de memoria SD con un valor seleccionado de “1min” o menos para el ajuste de “Intervalo de transmisión” en la ficha [Trans imá FTP].
Número de imágenes
*1
*2