11.5 Configure los ajustes relacionados con las imágenes MPEG-4 [JPEG/MPEG-4]
Nota
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, y SP102 no son compatibles con MPEG-4.
Haga clic en la ficha [JPEG/MPEG-4] de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Cuando se selecciona “MPEG-4” para el “Formato de codificación de vídeo”, se visualizará la ficha [JPEG/MPEG-4]. (→11.4 Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 [JPEG/H.264])
Configure los ajustes relacionados con las imágenes MPEG-4 tales como los de “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”, “Tamaño de captura de imagen”, “Calidad de imagen”, etc. en esta sección. Para los ajustes relacionados con las imágenes JPEG y las imágenes H.264, consulte las 11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4]) y 11.4 Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 [JPEG/H.264] respectivamente.
[Formato de codificación de vídeo]
Seleccione MPEG-4 para el formato de vídeo.
•
H.264: Se ajustará H.264 para el formato de codificación de vídeo. Los subsiguientes elementos de ajuste serán para H.264. (→11.4 Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 [JPEG/H.264]) El nombre de la ficha cambiará a [JPEG/H.264].
•
MPEG-4: Se ajustará MPEG- 4 para el formato de codificación de vídeo. Los subsiguientes elementos de ajuste serán para MPEG- 4.
El nombre de la ficha cambiará a [JPEG/MPEG-4].
•
Ajuste predeterminado: H.264
MPEG-4(1) / MPEG-4(2)
[Transmisión de MPEG-4]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imágenes MPEG-4.
•
On: Se transmiten las imágenes MPEG-4.
•
Off: No se transmiten las imágenes MPEG-4.
•
Ajuste predeterminado: On
IMPORTANTE
•
Cuando se seleccione “16:9” para “Relación de aspecto”, la transmisión de MPEG-4 no estará disponible.
•
Cuando se seleccione “H.264” para “Formato de grabación”, la transmisión de MPEG-4 no estará disponible.
Nota
•
Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de MPEG-4” en “MPEG-4(1)” o “MPEG-4(2)”, podrán visualizarse imágenes MPEG-4 o imágenes JPEG en la página “En directo”.
•
Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de MPEG-4” en “MPEG-4(1)” y “MPEG-4(2)”, podrán visualizarse imágenes MPEG-4 empleando otros dispositivos con cada ajuste.
•
Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de MPEG-4” en “MPEG-4(1)” o “MPEG-4(2)”, es posible que el intervalo de transmisión de imágenes JPEG sea más largo.
[Modo de Internet (por HTTP)]
Seleccione “On” para transmitir imágenes MPEG-4 por Internet. Podrá transmitir imágenes MPEG-4 sin cambiar los ajustes del enrutador de banda ancha configurados para transmisión de imágenes JPEG.
•
On: Se transmitirán las imágenes MPEG-4 y el audio empleando el puerto HTTP. Para ver más información sobre los ajustes del número de puerto HTTP, consulte la [Puerto HTTP].
•
Off: Se transmitirán las imágenes MPEG-4 y el audio empleando el puerto UDP.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible “Puerto unicast (AUTO)” para “Tipo de transmisión”.
•
Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes MPEG-4 tarden algunos segundos en empezar a visualizarse.
•
Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes MPEG-4 no se visualicen dependiendo del número de usuarios que accedan simultáneamente, de la disponibilidad de datos de audio, etc.
•
Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible el acceso IPv4.
[Tamaño de captura de imagen]
Seleccione “QVGA” o “VGA” para el tamaño de captura de imagen de las imágenes MPEG-4.
•
Ajuste predeterminado:
–
MPEG-4(1): VGA
–
MPEG-4(2): VGA
[Prioridad de transmisión]
Seleccione una de las siguientes prioridades de transmisión para imágenes MPEG-4.
•
Velocidad en bits constante: Las imágenes MPEG-4 se transmitirán con la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
•
Prioridad de velocidad de fotogramas: Las imágenes MPEG-4 se transmitirán con la Velocidad en fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas*”.
•
Mejor logro: De acuerdo con el ancho de banda de la red, las imágenes MPEG-4 se transmitirán con una velocidad en bits que variará entre las velocidades en bits máxima y mínima que se hayan ajustado para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
•
Ajuste predeterminado: Prioridad de velocidad de fotogramas
Nota
•
Cuando se ajusta “Prioridad de velocidad de fotogramas” para “Prioridad de transmisión”, es posible que se limite más el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.
[Velocidad en fotogramas*]
Seleccione una de las siguientes velocidades de fotogramas para MPEG-4.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Ajuste predeterminado: 30fps*
Nota
•
Este ajuste queda disponible cuando se selecciona “Prioridad de velocidad de fotogramas” para “Prioridad de transmisión”.
•
La “Velocidad en fotogramas*” se restringe con la “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”. Por tal razón, la velocidad en fotogramas puede ser más lenta que el valor especificado cuando se seleccione cualquier valor con un asterisco (*).
[Velocidad en bits máx.(por cliente)*]
Seleccione una de las siguientes velocidades en bits de MPEG-4 por cliente. Cuando se seleccione “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión”, ajuste las velocidades en bits máxima y mínima.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ Ilimitado*
•
Ajuste predeterminado:
–
MPEG-4(1): 2048kbps*
–
MPEG-4(2): 2048kbps*
* “Ilimitado*” sólo está disponible cuando se selecciona “Prioridad de velocidad de fotogramas” para “Prioridad de transmisión”.
Nota
•
La velocidad en bits de MPEG-4 se restringe con “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” de la ficha [Red] de la página “Red” (→17.1 Configure los ajustes de la red [Red]). Por tal razón, la velocidad en bits puede ser más lenta que el valor cuando se seleccione cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.
•
Cuando se seleccione “Ilimitado*”, el número de usuarios que podrán acceder a las imágenes MPEG-4 se limitará a “1”. (Sólo un usuario podrá acceder a las imágenes MPEG-4.)
•
Es imposible seleccionar “Ilimitado*” para “MPEG-4(1)” y “MPEG-4(2)”.
[Calidad de imagen]
Seleccione una de las siguientes calidades de imagen para las imágenes MPEG-4.
Baj(Prioridad en el movimiento)/ Normal/ Buena(Prioridad en la calidad de imagen)
•
Ajuste predeterminado: Normal
Nota
•
Este ajuste está disponible cuando se ha seleccionado “Velocidad en bits constante” o “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión”.
[Intervalo de actualización]
Seleccione un intervalo (intervalo de I-fotogramas; 0,2 - 5 segundos) para actualizar las imágenes MPEG-4 visualizadas.
Si se utiliza en un entorno de red en el que ocurren errores con frecuencia, acorte el intervalo de actualización para MPEG-4 para reducir las distorsiones de imagen. Sin embargo, el intervalo de actualización puede ser más largo que el valor ajustado.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Ajuste predeterminado: 1s
[Tipo de transmisión]
Seleccione uno de los siguientes tipos de transmisión para las imágenes MPEG-4.
•
Puerto unicast (AUTO): Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo hasta 14 usuarios. “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” se seleccionarán automáticamente cuando se transmitan imágenes y audio desde la cámara. Cuando no sea necesario fijar el número de puerto para la transmisión de imágenes MPEG-4, como cuando se emplea en un entorno LAN en particular, se recomienda seleccionar “Puerto unicast (AUTO)”.
•
Puerto unicast (MANUAL): Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo hasta 14 usuarios. Es necesario seleccionar “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” para transmitir imágenes y audio desde la cámara.
Podrá fijarse el número de puerto del enrutador utilizado para la transmisión de imágenes MPEG-4 a través de Internet ajustando “Puerto unicast (MANUAL)” (→17.1 Configure los ajustes de la red [Red]). Consulte el manual de instrucciones del enrutador utilizado.
•
Multicast: Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo un número ilimitado de usuarios. Complete el campo de entrada de “Dirección de multicast”, “Puerto de multicast” y “TTL multicast/Límite HOP” para transmitir imágenes MPEG-4 con multicast.
* Consulte la 1.1 Observación de las imágenes de una sola cámara para encontrar más información sobre el número máximo de accesos concurrentes.
•
Ajuste predeterminado: Puerto unicast (AUTO)
[Puerto unicast1(Imagen)]*1 /[Puerto unicast]*1
Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).
•
Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
•
Ajuste predeterminado:
–
MPEG-4(1): 32004
–
MPEG-4(2): 32014
[Puerto unicast2(Audio)]*1
Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir el audio desde la cámara).
•
Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
•
Ajuste predeterminado:
–
MPEG-4(1): 33004
–
MPEG-4(2): 33014
[Dirección de multicast]*2
Introduzca la dirección IP multicast. Las imágenes y el audio se transmitirán a la dirección IP designada.
•
Dirección IPv4 disponible: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Dirección IPv6 disponible: Dirección multicast que empieza con “AVA RÁP”
•
Ajuste predeterminado:
–
MPEG-4(1): 239.192.0.20
–
MPEG-4(2): 239.192.0.21
Nota
•
Introduzca una dirección IP de multicast después de haber comprobado la dirección multicast disponible.
[Puerto de multicast]*2
Introduzca el número de puerto multicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).
•
Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
•
Ajuste predeterminado: 37004
Nota
•
Cuando se transmita el audio desde la cámara, el número de puerto a utilizarse será el número de puerto multicast más “1000”.
[TTL multicast/Límite HOP]*2
Introduzca el valor de multicast TTL/HOPLimit.
•
Valor disponible: 1 - 254
•
Ajuste predeterminado: 16
IMPORTANTE
•
Cuando transmita una imagen MPEG-4 a través de una red, es posible que algunas veces no se visualice la imagen transmitida dependiendo de los ajustes de un servidor proxy o de un servidor de seguridad. En este caso, consulte al administrador de la red.
•
Cuando el PC utilizado tiene dos o más tarjetas de interfaz de la red instaladas, la tarjeta(s) de interfaz de la red no utilizada(s) para la recepción de imágenes deberá(n) invalidarse para visualizar las imágenes empleando el puerto multicast.
[Uniformar la visualización de vídeo en el explorador (almacenamiento intermedio)]
Efectúe los ajustes para visualizar las imágenes de cámara en el software de visualización.
•
On: Las imágenes se guardan temporalmente en el ordenador y se visualizan con más uniformidad.
•
Off: Las imágenes se visualizan en tiempo real y no se guardan en el ordenador.
•
Ajuste predeterminado: On
IMPORTANTE
•
Si parece existir un retardo en la visualización de las imágenes, seleccione “Off”.
*1
Es necesario designar el número de puerto Unicast cuando se seleccione “Puerto unicast (MANUAL)” para “Tipo de transmisión”.
*2
Es necesario designar la dirección IP Multicast cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmisión”.