2.2 Observación de las imágenes en un terminal móvil
Podrá conectarse a la cámara empleando un terminal móvil a través de Internet para observar en la pantalla del terminal móvil las imágenes (sólo MJPEG) de la cámara. También se pueden actualizar las imágenes para que se muestre la imagen más reciente.
Los terminales móviles compatibles se indican a continuación. (A partir de febrero de 2013)
–
iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 o posterior)
–
Terminales de móviles Android™
Cuando se emplea un terminal Android, se visualiza una imagen del formato MJPEG con el navegador Firefox®, pero con el navegador estándar se visualiza una imagen del formato JPEG.
Para ver más información sobre los dispositivos compatibles, visite nuestro sitio Web (http://panasonic.net/pss/security/support/info.html).
IMPORTANTE
•
Si se visualiza la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son los siguientes.
Nombre de usuario: admin
Contraseña: 12345
Para mejorar la seguridad, cambie la contraseña “admin” para el usuario. (→15.1 Configure los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario])
Nota
•
Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red del terminal móvil para poder conectarse a Internet y poder observar las imágenes de la cámara. (→Sección 17 Configuración de los ajustes de la red [Red])
1.
Acceda a “http://dirección IP/cam”*1 o “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS/cam”*2 empleando un terminal móvil.
→
Se visualizarán las imágenes de la cámara.
Área de imágenes en directo
Visualiza las imágenes de la cámara.
Área de botones de operación
Cuando se seleccionan funciones en el área de selección de funciones , se visualizan los botones para operar estas funciones.
Área de selección de funciones
Cuando se seleccionan funciones que pueden operarse, los botones de operación se visualizan en el área de botones de operación .
2.
Haga clic en el botón de la función que desee operar.
Control de la resolución
Control AUX
A continuación se explica cada función.
Control de la resolución
Presione el botón para que se visualicen en la pantalla los botones utilizados para seleccionar la resolución. La resolución puede cambiarse seleccionando el ajuste de una resolución con los botones.
Relación de aspecto

Relación de aspecto de “4:3” | 320x240/640x480 (predeterminado)/1280x960*3
Relación de aspecto de “16:9” | 320x180/640x360 (predeterminado)/1280x720*3

Relación de aspecto

Relación de aspecto de “4:3” | 320x240/640x480 (predeterminado)/800x600
Relación de aspecto de “16:9” | 320x180/640x360 (predeterminado)

Modo de imagen (cámara)

1,3 megapíxeles (VGA) [4:3] | 320x240/640x480 (predeterminado)/1280x960
1,3 megapíxeles (800x600) [4:3] | 320x240/800x600 (predeterminado)/1280x960
1,3 megapíxeles [16:9] | 320x180/640x360 (predeterminado)/1280x720
3 megapíxeles [4:3] | 640x480 (predeterminado)/1280x960
3 megapíxeles [16:9] | 320x180/640x360 (predeterminado)

Control AUX
Presione el botón para que se visualicen los botones utilizados para operar la salida AUX en la pantalla. Los terminales de salida AUX pueden controlarse con los botones y .
Esta función se visualizará sólo cuando [Terminal 3] se ajuste en [Salida AUX] en el menú de configuración. (→13.1 Configure los ajustes relacionados con la acción de alarma [Alarma])
Nota
•
Podrá cambiar el tamaño de la imagen visualiza en el terminal móvil accediendo a la dirección siguiente.
–
Visualización grande: http://IP address/cam/dl
–
Visualización mediana: http://IP address/cam/dm
–
Visualización perqueña: http://IP address/cam/ds
•
Cuando se cambia la resolución con el control de resolución, cambia la resolución de la imagen visualizada pero su tamaño sigue siendo el mismo.
•
Cuando el número de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://dirección: (dos puntos) + número del puerto/cam”*1 en el cuadro de la dirección del explorador. Cuando utilice la función DDNS, acceda a “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/cam”*2.
•
Cuando “HTTPS” se ajuste en “HTTPS” - “Conexión” en la ficha [Red] de la página “Red”, introduzca lo siguiente:
“https://dirección IP: (dos puntos) + número del puerto/cam” o “https://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/cam”.
•
Cuando se visualice la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario de un administrador o usuario y la contraseña. Dependiendo del terminal móvil utilizado, es posible que tenga que introducir la contraseña cada vez que cambia la pantalla.
•
Es imposible transmitir/recibir audio empleando un terminal móvil.
•
Dependiendo del terminal móvil utilizado, es posible que no se visualicen las imágenes de tamaño más grande. En este caso, la selección de “9 Baja” para el “Ajuste de la calidad de imagen” de “JPEG” (→11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4])) puede resolver algunas veces este problema.
•
Dependiendo del terminal móvil utilizado o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.
*1
La dirección IP es la dirección IP de WAN global del enrutador a la que puede accederse a través de Internet. Sin embargo, cuando se accede a la misma LAN que la cámara con un terminal móvil inalámbrico compatible, la dirección IP es la dirección IP local.
*2
Sólo cuando se acceda a la cámara a través de Internet.
*3