17.2 Configure los ajustes de HTTPS (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SF135, SF132, SW115)
Nota
•
Los modelos WV-SW355R y WV-SW352R no son compatibles con la función HTTPS.
Haga clic en la ficha [Red] de la página “Red”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con el protocolo HTTPS que pueden mejorar la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras se encuentran en esta página.
Los ajustes de HTTPS se configurarán mediante los procedimientos siguientes.
Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL) (→17.2.1 Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL))
Generación del certificado autofirmado (→17.2.2 Generación del certificado autofirmado (certificado de seguridad))
Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado) (→17.2.3 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado))
Instalación del certificado del servidor (→17.2.4 Instalación del certificado del servidor)
Configuración del protocolo de conexión (→17.2.5 Configuración del protocolo de conexión)
Nota
•
Para emplear el certificado del servidor, es necesario que se solicite la aprobación y la emisión del certificado a la CA.
•
Están disponibles el certificado autofirmado y el certificado del servidor. Si se han instalado los dos, se utilizará el certificado del servidor antes que el certificado autofirmado.