11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4])
Nota
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, y SP102 no son compatibles con MPEG-4.
Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] (o la ficha [JPEG/MPEG-4]) de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
JPEG
Configure los ajustes tales como los de “Intervalo de actualización(JPEG)*”, “Tamaño de captura de imagen” de “Calidad de imagen” en esta sección. Para encontrar más información sobre los ajustes relacionados con las imágenes H.264 (o MPEG-4), consulte las 11.4 Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.264 [JPEG/H.264] y 11.5 Configure los ajustes relacionados con las imágenes MPEG-4 [JPEG/MPEG-4].
La página “En directo” (visualización inicial)
Configure los ajustes relacionados con las imágenes JPEG visualizadas en la página “En directo”.
[Intervalo de actualización(JPEG)*]
Seleccione uno de los siguientes intervalos para actualizar la imagen JPEG visualizada.
:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Ajuste predeterminado: 5fps
:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps/ 10fps/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Ajuste predeterminado: 10fps
Nota
•
Cuando se selecciona “On” para “Transmisión de H.264” (o “Transmisión de MPEG-4”), es posible que el intervalo de actualización sea más largo que el valor ajustado cuando se selecciona cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.
•
Es posible que el intervalo de transmisión pueda ser más largo que el valor ajustado dependiendo de factores tales como los de la resolución, la calidad de imagen o el número de ordenadores que acceden al mismo tiempo a la cámara.
•
Si las imágenes no se suministran dentro del intervalo de transmisión especificado, podrá hacer que las imágenes se suministren más cerca del tiempo especificado reduciendo la resolución o la calidad de imagen.
[Tamaño de captura de imagen]
Seleccione el tamaño de captura de imagen para visualizar por primera vez la imagen JPEG en la página “En directo”.
Relación de aspecto

Relación de aspecto 4:3 | QVGA/VGA/800x600*1/1280x960*2
Relación de aspecto 16:9 | 320x180/640x360/1280x720*2

Modo de imagen (cámara)

1,3 megapíxeles (VGA) [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
1,3 megapíxeles (800x600) [4:3] | QVGA/800x600/1280x960
1,3 megapíxeles [16:9] | 320x180/640x360/1280x720
3 megapíxeles [4:3] | VGA/1280x960/2048x1536
3 megapíxeles [16:9] | 320x180/640x360/1920x1080

•
Ajuste predeterminado:
–
1280x960 /VGA
[Calidad de imagen]
Seleccione la calidad de imagen de las imágenes JPEG visualizadas inicialmente en la página “En directo”.
•
Ajuste predeterminado: Calidad 1
[Ajuste de la calidad de imagen]
Seleccione dos tipos de calidad de imagen de imágenes JPEG para cada tamaño de captura de imagen.
0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja
•
Ajuste predeterminado:
–
Calidad 1: 5 Normal
–
Calidad 2: 8
El ajuste para “Calidad 1” se activa para la transmisión periódica de imágenes de FTP, para los archivos adjuntos a los correos de alarma y para las grabaciones en memoria SD.
*1
*2