2.1 Observación de las imágenes en un teléfono móvil
Podrá conectarse a la cámara empleando un teléfono móvil a través de Internet para observar en la pantalla del teléfono móvil las imágenes (sólo JPEG) de la cámara. También podrá actualizar las imágenes para que se visualice la imagen más reciente y podrá efectuar las operaciones de panoramización, inclinación y zoom.
IMPORTANTE
•
Si se visualiza la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son los siguientes.
Nombre de usuario: admin
Contraseña: 12345
Para mejorar la seguridad, cambie la contraseña “admin” para el usuario. (→15.1 Configure los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario])
•
Si el teléfono móvil utilizado no es compatible con la codificación UTF-8, no podrá visualizar correctamente la pantalla.
Nota
•
Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red del teléfono móvil para poder conectarse a Internet y poder observar las imágenes de la cámara. (→Sección 17 Configuración de los ajustes de la red [Red])
1.
Acceda a “http://dirección IP/mobile”*1 o “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS/mobile” empleando un teléfono móvil.
→
Se visualizarán las imágenes de la cámara.

Funciones | Descripción general de las funciones
--- | ---
Actualizar | Al pulsar la tecla de control “5” se actualizan las imágenes de la cámara.
Control de la resolución | Al pulsar la tecla de control “0” se cambia el tamaño de captura de imagen.
Relación de aspecto :
• Relación de aspecto de “4:3” | 320x240 (predeterminado)/640x480
• Relación de aspecto de “16:9” | 320x180 (predeterminado)/640x360
Modo de imagen (cámara) :
1,3 megapíxeles (VGA) [4:3] | 320x240 (predeterminado)/640x480
1,3 megapíxeles (800x600) [4:3] | 320x240 (predeterminado)/800x600
1,3 megapíxeles [16:9] | 320x180 (predeterminado)/640x360
3 megapíxeles [4:3] | 640x480 fija
3 megapíxeles [16:9] | 320x180 (predeterminado)/640x360
Control de la calidad de imagen | La calidad de imagen puede cambiarse entre “Calidad 1” y “Calidad 2” (→11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4])).
Control AUX*2 | Controla el terminal AUX. : Estos botones se visualizarán sólo cuando se seleccione “Salida AUX” para “Terminal 3” en el menú de configuración. (→13.1 Configure los ajustes relacionados con la acción de alarma [Alarma])

Nota
•
En algunos teléfonos móviles no puede cambiarse el tamaño de captura de imagen aunque se cambie la resolución con el control de la resolución.
•
Cuando el número de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://dirección: (dos puntos) + número del puerto/mobile”*1 en el cuadro de la dirección del explorador. Cuando utilice la función DDNS, acceda a “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/mobile”.
•
Cuando se visualice la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario de un administrador o usuario y la contraseña. Dependiendo del teléfono móvil utilizado, es posible que tenga que introducir la contraseña cada vez que cambia la pantalla.
•
Es imposible transmitir/recibir audio empleando un teléfono móvil.
•
Dependiendo del teléfono móvil utilizado, es posible que no se visualicen las imágenes de tamaño más grande. En este caso, la selección de “9 Baja” para el “Ajuste de la calidad de imagen” de “JPEG” (→11.3 Configure los ajustes relacionados con las imágenes [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4])) puede resolver algunas veces este problema.
•
Dependiendo del teléfono móvil utilizado o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.
:
•
Cuando seleccione “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexión” en la ficha [Red] de la página “Red”, introduzca lo siguiente.
“https://dirección IP: (dos puntos) + número del puerto/mobile” o “https://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/mobile”
*1
La dirección IP es la dirección IP de WAN global del enrutador a la que puede accederse a través de Internet.
*2
Cuando “Auten usuario” se haya ajustado en “On” (→15.1 Configure los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]), sólo se visualizarán los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador” o “2. Ctrl cámaras”.