11.14 Configure el área de VIQS
El área de VIQS se especifica siguiendo los pasos siguientes.
1.
Arrastre el ratón por la pantalla para especificar el área.
→
El área especificada se visualizará con un marco blanco.
Nota
•
El área que puede seleccionarse está limitada.
2.
Seleccione [On]/[Off] para activar/desactivar una imagen distribuida de [VIQS(H.264(1))] ó [VIQS(H.264(2))].
3.
Haga clic en el botón [Ajustar].
→
Esta unidad se actualizará con el contenido ajustado. Para borrar el área especificada, haga clic en el botón [Borrar].
IMPORTANTE
•
No se determinará ningún contenido ajustado a menos que se haga clic en el botón [Ajustar].
•
Para verificar la ventana después de haber configurado el ajuste de VIQS, visualice una imagen H-264 en la página “En directo”.