11.2 Configure los ajustes relacionados con la relación de aspecto [JPEG/H.264] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SW314, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, SF135, SF132, SP105, SP102, SW115)
Nota
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, y SP102 no son compatibles con MPEG-4.
Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
[Relación de aspecto]
Seleccione “4:3” o “16:9” para “Relación de aspecto”.
•
Ajuste predeterminado: 4:3
Nota
•
La relación de aspecto de 16:9 no está disponible para imágenes MPEG-4.
•
Cuando seleccione “16:9” para “Relación de aspecto”, “H.264” se ajustará automáticamente para “Formato de codificación de vídeo”.
•
Las funciones de ajuste de la imagen se activan para el ángulo de visión en la relación de aspecto de 4:3 aunque se haya seleccionado “16:9” para “Relación de aspecto”. Cuando ajuste el área de máscara para la función de compensación de contraluz (BLC), le recomendamos configurar el ajuste después de haber seleccionado “4:3” para “Relación de aspecto”.
•
Cuando se selecciona “On” para “VIQS” y se cambia el valor de ajuste para “Relación de aspecto” de “4:3” a “16:9”, asegúrese de que el valor del ajuste de VIQS no exceda el margen máximo designado.
:
•
El enmascaramiento de áreas con la función de compensación de contraluz (BLC) sólo puede ajustarse cuando la relación de aspecto es de “4:3”. Si se cambia la relación de aspecto a “16:9” después de haber ajustado la función de compensación de contraluz, se conservará el ajuste de área de máscara.