Sección 20 Acerca del registro cronológico del sistema visualizado
Indicaciones de error relacionados con SMTP

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Error de servidor POP3 | Error de autenticación. | • El nombre de usuario o la contraseña que ha introducido pueden ser incorrectos. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.
Error en encontrar el servidor POP3. | • Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. • Es posible que el servidor POP3 esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de servidor SMTP | Error de autenticación. | • El nombre de usuario o la contraseña que ha introducido pueden ser incorrectos. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.
Error de resolución de la dirección del servidor de correo desde DNS. | • Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. • Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error en encontrar el servidor SMTP. | • Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. • Es posible que el servidor SMTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error interno | Error no definido. | • Ha ocurrido un error en la función de correo electrónico. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionados con FTP

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Error de servidor FTP | Error al determinar la dirección del servidor FTP desde el DNS. | • Es posible que el servidor FTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error en encontrar el servidor FTP. | • Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada.
Error de conexión | Error de transferencia de archivo. | • Es posible que los ajustes del servidor FTP sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de FTP estén correctamente configurados. • Es posible que los ajustes relacionados con el elemento indicado sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de FTP estén correctamente configurados.
Error del modo pasivo.
Error de cierre de sesión.
Error de cambio de directorio.
Nombre de usuario o contraseña incorrectos.
Error interno | Error no definido. | • Ha ocurrido un error en la función FTP. Compruebe que los ajustes de FTP estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionadas con “Viewnetcam.com”

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Error del servidor de Viewnetcam.com | Error de resolución del servidor de Viewnetcam.com desde el DNS. | • Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. • Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de conexión | No hay respuesta del servidor de Viewnetcam.com. | • Es posible que el servidor de “Viewnetcam.com” esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de transferencia de archivo.
Error interno | Error no definido. | • Ha ocurrido un error relacionado con la función “Viewnetcam.com”. Compruebe que los ajustes de “Viewnetcam.com” estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionadas con Actualización de DNS dinámico

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Error del servidor DDNS | Error al determinar la dirección del servidor DDNS desde el DNS. | • Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. • Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de conexión | No hay respuesta del servidor DDNS. | • Es posible que el servidor DDNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
El mismo nombre de anfitrión ya está registrado. | • El mismo nombre de anfitrión ya está registrado en el servidor DDNS. Compruebe que los ajustes de actualización de DDNS estén correctamente configurados.
Error interno | Error no definido. | • Ha ocurrido un error en la función DDNS. Compruebe que los ajustes de actualización de DDNS estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionados con NTP

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Error de conexión | No hay respuesta del servidor NTP. | • Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. • Es posible que el servidor NTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error interno | Error no definido. | • Ha ocurrido un error en la función de NTP. Compruebe que los ajustes de NTP estén correctamente configurados.
Éxito de sincronización con NTP. | NTP actualizado con éxito. | • Corrección de la hora realizada con éxito.

Indicaciones de registro cronológico relacionadas con HTTPS (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SF135, SF132, SW115)

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
HTTPS | Certificado autofirmado - Generar | • La generación del certificado autofirmado se ha completado.
Certificado autofirmado - Borrado | • El borrado del certificado autofirmado se ha completado.
Solicitud de firma de certificado - Generada | • La generación del CSR (solicitud de firma de certificado) se ha completado.
Certificado CA - Instalado | • La instalación del certificado del servidor se ha completado.
Certificado CA - Borrado | • El borrado del certificado del servidor se ha completado.
Clave CRT anterior - Aplicada | • Se aplica la clave CRT anterior.
Clave CRT - Generada | • La generación de la clave CRT se ha completado.

Indicaciones de registro cronológico relacionadas con el inicio de sesión

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Inicio de sesión | Nombre de usuario o dirección IP | • El nombre de usuario de inicio de sesión se visualiza cuando se seleccione “On” para “Auten usuario”. • La dirección IP del PC que actualmente está accediendo a la cámara se visualizará cuando se seleccione “On” para “Auten anfitr.”.

Indicaciones de error relacionadas con la notificación del protocolo de alarma Panasonic

Categoría | Indicación | Descripción
--- | --- | ---
Error de Notificación del protocolo de alarma Panasonic | Error en encontrar el destino de la notificación | • Es posible que la dirección IP del destino de la notificación sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del destino de la notificación esté correctamente configurada. • Es posible que el destino de la notificación esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
No se ha podido determinar la dirección de notificación desde DNS | • Es posible que los ajustes del servidor DNS sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. • Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.