13.5 Cambie el nombre de AUX [Alarma] (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, NP502, NW502S)
Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los nombres de “AUX”, “Open” y “Close” de la página “En directo” pueden cambiarse.
Título de AUX
[AUX (Hasta 10 caracteres)]
Introduzca el nombre para “AUX” en la página “En directo”.
•
Caracteres no disponibles: " &
•
Ajuste predeterminado: AUX
[Abrir (Hasta 5 caracteres)]
Introduzca el nombre para “Open” de “AUX” en la página “En directo”.
•
Caracteres no disponibles: " &
•
Ajuste predeterminado: Open
[Cerrar (Hasta 5 caracteres)]
Introduzca el nombre para “Close” de “AUX” en la página “En directo”.
•
Caracteres no disponibles: " &
•
Ajuste predeterminado: Close
Nota
•
AUX es un terminal de la cámara que permite al usuario operar (Abrir/Cerrar) a voluntad desde la página “En directo”. Por ejemplo, un operador puede controlar remotamente las luces del lugar en el que esté instalada la cámara conectando el terminal al controlador de las luces.