11.6 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom, zoom óptico extra, extra zoom, enfoque, distancia focal posterior, zona privada y VIQS [Calidad de imagen]
Haga clic en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Cuando se hace clic en el botón [Configurar>>] de cada elemento de ajuste, se visualiza el menú de ajustes detallados en una nueva ventana que se abre. Los ajustes detallados pueden configurarse mientras se miran las imágenes visualizadas en la ficha [Calidad de imagen].
Los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom, zoom óptico extra, extra zoom, enfoque, distancia focal posterior, zona privada y VIQS pueden configurarse en esta sección.
[Ajustar imagen]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la calidad de imagen. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→11.6.1 Configure los ajustes relacionados con la calidad imagen (menú de configuración “Ajustar imagen”) (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SW115))
[Enfoque]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con el enfoque. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→11.7 Configure el ajuste del enfoque (Menú de configuración del enfoque) (SW355, SW352, SF346, SF336, SP306))
[Ajuste del zoom/enfoque]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con el zoom y el enfoque. (→11.8 Ajuste del zoom y del enfoque (SW316L, SW316))
[Distancia focal posterior]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la distancia focal posterior. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→11.9 Ajuste de la distancia focal posterior (Menú de configuración de la distancia focal posterior) (NP502, NW502S))
[Zoom óptico extra]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con el zoom optico extra. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→11.10 Ajuste el campo de visión angular empleando la función del zoom óptico extra (SW355, SW352, SF335, SW314, SP305))
[Extra zoom]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con el extra zoom. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→11.11 Ajuste el campo de visión angular empleando la función del extra zoom (SW155, SW152, SF135, SP105, SW115))
[Zona privada]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la zona privada. (→11.12 Configure los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de Zona privada))
[VIQS]
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con VIQS. (→11.14 Configure el área de VIQS)