13.7 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación por correo [Notificación]
Haga clic en la ficha [Notificación] de la página “Alarma”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Podrá configurar los ajustes relacionados con el correo de alarma. Es necesario configurar los ajustes del servidor de correo electrónico para llevar a cabo notificaciones por correo. (→16.1 Configure los ajustes relacionados con el servidor de correo electrónico [Correo])
Notificación por correo
[Servidor de correo >>]
Cuando se hace clic en “Servidor de correo >>”, se visualiza la ficha [Correo] de la página “Servidor”. (→16.1 Configure los ajustes relacionados con el servidor de correo electrónico [Correo])
[Notificación por correo]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no proporcionarse una notificación por correo electrónico de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificación “Alarma” y “Diag..” de “Destino de notificación” de abajo.
–
Cuando se ha detectado una alarma (“Alarma”).
:
–
Cuado se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria (“Diag.”)
–
Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
–
Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
•
Ajuste predeterminado: Off
[Adjuntar imagen de alarma]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si se debe adjuntar o no una imagen en el envío del correo cuando se detecte una alarma.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Los ajustes para “Tamaño de captura de imagen” de la sección “Imagen de alarma” de la ficha [Alarma] (→13.2 Configure los ajustes relacionados con la imagen de alarma [Alarma]) se aplicarán al tamaño de las imágenes a adjuntarse.
Destino de notificación
[Dirección 1] - [Dirección 4]
Introduzca la dirección de correo de destino. Pueden registrarse hasta 4 direcciones de destino de correo electrónico.
•
Casilla de verificación de [Alarma]: Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de correo se realizará al ocurrir una alarma.
•
Casilla de verificación [Diag.] : Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de correo se realizará en los casos siguientes.
–
Cuado se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
–
Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
–
Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
•
[Dirección de correo electrónico de destino]: Introduzca la dirección de correo de destino.
–
Número de caracteres disponibles: 3 - 128 caracteres
–
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
–
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
Para borrar la dirección registrada, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la dirección deseada.
[Asunto del correo]
Introduzca el asunto del correo.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 50 caracteres
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
[Cuerpo de mensajes]
Introduzca el cuerpo de los mensajes.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 200 caracteres
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
Nota
:
•
Cuando se haya llenado la tarjeta de memoria SD, se enviará una notificación con el mensaje “The capacity of the SD memory card is full.” y cuando el montaje de la tarjeta de memoria SD haya fallado se enviará el mensaje “The SD memory card cannot be detected.”.