1.1 Observación de las imágenes de una sola cámara
Nota
•
SW155, SW152, SW115, SF135, SF132, SP105, y SP102 no son compatibles con MPEG-4.
1.
Inicie el explorador de Web.
2.
Introduzca la dirección IP designada con el “IP Setting Software” de Panasonic en el cuadro de la dirección del explorador.
•
Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv4: http://URL registrada empleando la dirección IPv4
http://192.168.0.10/
•
Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv6: http://[URL registrada empleando la dirección IPv6]
http://[2001:db8::10]/
<Ejemplo de acceso IPv4>
<Ejemplo de acceso IPv6>
IMPORTANTE
•
Cuando el número de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://dirección IP de la cámara +: (dos puntos) + número del puerto” en el cuadro de la dirección del explorador. (Ejemplo: http://192.168.0.11:8080)
•
Cuando el PC esté en una red local, configure el ajuste del servidor proxy del explorador de Web (en [Opciones de Internet...], de [Herramientas] de la barra del menú) para pasar por alto el servidor proxy para la dirección local.
Nota
:
•
Consulte el apartado 17.3 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (SW355, SW352, SW316L, SW316, SW314, SW155, SW152, SF135, SF132, SW115) para encontrar más información sobre en caso de seleccionar “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexión” en la ficha [Red] de la página “Red” (→17.1 Configure los ajustes de la red [Red]).
3.
Presione la tecla [Intro] del teclado.
→
Se visualizará la página “En directo”. Para más información sobre la página “En directo”, consulte la 1.2 Acerca de la página “En directo”.
Cuando seleccione “On” para “Auten usuario”, se visualizará la ventana de autenticación antes de visualizarse las imágenes en directo para introducir el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son los siguientes.
Nombre de usuario: admin
Contraseña: 12345
IMPORTANTE
•
Para mejorar la seguridad, cambie la contraseña para el nombre de usuario “admin”. Se recomienda cambiar periódicamente esta contraseña.
•
Cuando trate de visualizar múltiples imágenes H-264 (o MPEG-4) en un PC, es posible que no se visualicen las imágenes dependiendo del rendimiento del PC.
Nota
•
Cuando se selecciona “H.264” para el “Formato de codificación de vídeo”, se visualizará vídeo H.264. Cuando se selecciona “MPEG-4”, se visualizarán imágenes MPEG-4.
•
El número máximo de accesos simultáneos de usuarios es de 14 incluyendo a los usuarios que reciben imágenes H.264 (o MPEG-4) y los usuarios que reciben imágenes JPEG. Dependiendo de los valores ajustados para “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” y “Velocidad en bits máx.(por cliente)”, es posible que el número máximo de accesos concurrentes sea de 14 o menos usuarios. Cuando estén accediendo concurrentemente 14 usuarios, se visualizará el mensaje de límite de acceso para los usuarios que traten acceder posteriormente. Cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmisión” de “H.264” (o “MPEG-4”), sólo se inclinará en el número máximo el primer usuario que accede para ver imágenes H.264 (o MPEG-4). El segundo y demás usuarios que miren imágenes H.264 (o MPEG-4) no se incluirán en el número máximo.
•
Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de H.264” (o “Transmisión de MPEG-4”) (→H.264(1)/H.264(2) y MPEG-4(1) / MPEG-4(2)), se visualizarán imágenes H.264 (o MPEG-4). Cuando se seleccione “Off”, se visualizará una imagen JPEG. Es posible visualizar una imagen JPEG incluso cuando se haya seleccionado “On” para “Transmisión de H.264” (o “Transmisión de MPEG-4”). En este caso, se limitará el intervalo de actualización de las imágenes JPEG.
•
El intervalo de actualización puede llegar a ser más largo dependiendo del entorno de la red, del rendimiento del PC, del motivo fotográfico, del tráfico de acceso, etc.
<Intervalo de actualización de imágenes JPEG>
Cuando se selecciona “On” para “Transmisión de H.264” (o “Transmisión de MPEG-4”)
:
5 fps
:
1 fps (2048x1536, 1920x1080)
10 fps (1280x960, 1280x720, 800x600)
15 fps (todos excepto los ajustes arriba indicados)
Cuando se selecciona “Off” para “Transmisión de H.264” (o “Transmisión de MPEG-4”)
:
30 fps
:
–
cuando se ha seleccionado un ajuste de 1,3 megapíxeles para el “Modo de imagen (cámara)”
30 fps
–
cuando se ha seleccionado un ajuste de 3 megapíxeles para el “Modo de imagen (cámara)”
15 fps (1280x960, VGA, 640x360, 320x180)
5 fps (2048x1536, 1920x1080)