19.4 Reposición de los ajustes/reinicio de la cámara [Ajustes predet]
Haga clic en la ficha [Ajustes predet] de la página “Mantenimiento”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración y 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Pueden inicializarse los ajustes y los datos HTML de la cámara y puede realizarse el reinicio de la cámara en esta página.
[Reponer los ajustes predeterminados(Excepto los ajustes de red)]
Haga clic en el botón [Ejecutar] para reponer los ajustes a los ajustes predeterminados. Tenga presente que los ajustes de la red no se repondrán.
Es imposible operar la cámara durante unos 3 minutos después de la inicialización.
[Cargar los archivos HTML predeterminados(menú de configuración).]
Haga clic en el botón [Ejecutar] para reponer los archivos HTML a los ajustes predeterminados.
Es imposible operar la cámara durante unos 3 minutos después de la inicialización.
[Reponer los ajustes predeterminados y cargar los archivos HTML predeterminados.]
Haga clic en el botón [Ejecutar] para reponer los ajustes de la cámara y los archivos HTML a los ajustes predeterminados. Tenga presente que los ajustes de la red no se repondrán.
Es imposible operar la cámara durante unos 3 minutos después de la inicialización.
[Reiniciar]
Haga clic en el botón [Ejecutar] para reiniciar la cámara. Es imposible operar la cámara durante unos 2 minutos después de reiniciar la cámara.
Nota
•
Para inicializar los ajustes de la red (→17.1 Configure los ajustes de la red [Red]), desconecte la alimentación de la cámara, luego vuelva a conectar la alimentación mientras mantiene presionado el botón [INITIAL SET] de la unidad y mantenga presionado el botón [INITIAL SET] durante unos 5 segundos. Espere unos 3 minutos después de haber soltado el botón. Se iniciará la cámara y se inicializarán los ajustes incluyendo los de configuración de la red. No desconecte la alimentación de la unidad durante unos 3 minutos después de haber conectado la alimentación.
:
•
La función de notificación permite al usuario proporcionar la notificación del error a la “Dirección de correo electrónico de destino” y al “Dirección del servidor de destino” especificados cuando se produce un error como el de que no hay tarjeta de memoria SD insertada después del reinicio o se produce el bloqueo de la tarjeta de memoria SD insertada. (→13.7 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación por correo [Notificación], 13.8 Configure los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic [Notificación])