17.6 Configure los ajustes relacionados con la transmisión periódica de imágenes de FTP [Trans imá FTP]
Haga clic en la ficha [Trans imá FTP] de la página “Red”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con la transmisión periódica de imágenes a un servidor FTP pueden configurarse en esta página. Para transmitir imágenes periódicamente a un servidor FTP, es necesario configurar los ajustes del servidor FTP de antemano (→16.2 Configuración de los ajustes relacionados con el servidor FTP [FTP]). Consulte la 17.7 Configure los ajustes del programa horario de la transmisión periódica de imágenes FTP [Trans imá FTP] para encontrar las descripciones para configurar los programas horarios de transmisión de imágenes.
IMPORTANTE
•
Dependiendo de la velocidad de la línea de la red o del tráfico de la red, es posible que las imágenes no se transmitan al intervalo o período exacto designado.
•
Cuando se seleccione “On” para la función de transmisión de imagen de alarma y para la función de transmisión periódica FTP, la función de transmisión de imagen de alarma tendrá prioridad sobre la función de transmisión periódica FTP. Por esta razón, es posible que las imágenes no se transmitan al intervalo o período exacto designado si ocurren alarmas con frecuencia.
:
•
Seleccione “Error de FTP” para “Activación de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD] para utilizar la función de transmisión periódica FTP.
Nota
:
•
Cuando se selecciona “Error de FTP” para “Activación de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD], las imágenes que no han podido transmitirse utilizando la transmisión periódica de imágenes FTP podrán guardarse automáticamente en la tarjeta de memoria SD. (→5.3 Guarde las imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando las imágenes no puedan transmitirse empleando la función de transmisión periódica de imágenes de FTP (SW355, SW352, SF346, SF342, SF336, SF335, SF332, SW316L, SW316, SP306, SP305, SP302, SW155, SW152, NP502, NW502S, SW115))
Transmisión periódica de imágenes de FTP
[FTP >>]
Cuando se hace clic en “FTP >>”, se visualiza la ficha [FTP] de la página “Servidor”. (→16.2 Configuración de los ajustes relacionados con el servidor FTP [FTP])
[Transmisión periódica de imágenes de FTP]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben o no transmitirse imágenes empleando la función de transmisión periódica de imágenes de FTP.
Cuando se seleccione “On”, será necesario configurar los ajustes del servidor FTP. (→16.2 Configuración de los ajustes relacionados con el servidor FTP [FTP])
•
Ajuste predeterminado: Off
[Nombre de directorio]
Introduzca el nombre del directorio en el que deban guardarse las imágenes.
Por ejemplo, introduzca “/img” para designar el directorio “img” bajo el directorio raíz del servidor FTP.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 256 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & ;
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
[Nombre de archivo]
Introduzca el nombre de archivo (nombre del archivo de imágenes a transmitirse) y seleccione la opción de poner nombre entre las siguientes.
•
Nombre con hora y fecha: El nombre de archivo será [“Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)” + “Número de serie (empezando desde 00)”].
•
Nombre sin hora y fecha: El nombre de archivo será el de los caracteres introducidos para “Nombre de archivo” solamente. Cuando se seleccione “Nombre sin hora y fecha”, el archivo se sobrescribirá cada vez que se transmita de nuevo un archivo.
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & ; : / * < > ? \ |
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
Nota
•
Cuando se seleccione “Nombre con hora y fecha”, el nombre de archivo será [“Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)” + “Número de serie (empezando desde 00)”] + “s” durante el horario de verano.
[Intervalo de transmisión]
Seleccione uno de los intervalos siguientes para la transmisión periódica de imágenes de FTP.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
Ajuste predeterminado: 1s
[Tamaño de captura de imagen]
Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imágenes a transmitirse.
Relación de aspecto

Relación de aspecto 4:3 | QVGA/VGA/800x600*1/1280x960*2
Relación de aspecto 16:9 | 320x180/640x360/1280x720*2

Modo de imagen (cámara)

1,3 megapíxeles (VGA) [4:3] | QVGA/VGA/1280x960
1,3 megapíxeles (800x600) [4:3] | QVGA/800x600/1280x960
1,3 megapíxeles [16:9] | 320x180/640x360/1280x720
3 megapíxeles [4:3] | VGA/1280x960
3 megapíxeles [16:9] | 320x180/640x360

•
Ajuste predeterminado: VGA
*1
*2