11.1 Configure los ajustes relacionados con el modo de imagen (cámara) [JPEG/H.264] (NP502, NW502S)
Haga clic en la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
[Modo de imagen (cámara)]
Seleccione el modo de imagen (cámara) entre las siguientes combinaciones del número máximo de píxeles y de relación de aspectos.
1,3 megapíxeles (VGA) [4:3]
1,3 megapíxeles (800x600) [4:3]
1,3 megapíxeles [16:9]
3 megapíxeles [4:3]
3 megapíxeles [16:9]
•
Ajuste predeterminado: 1,3 megapíxeles (VGA) [4:3]
Nota
•
Cuando se cambia este ajuste, la cámara se reiniciará automáticamente.
•
La relación de aspecto de “16:9” ó de “1,3 megapíxeles (800x600) [4:3]” no está disponible para imágenes MPEG-4.
•
Cuando seleccione “1,3 megapíxeles (800x600) [4:3]”, “1,3 megapíxeles [16:9]” o “3 megapíxeles [16:9]” para “Modo de imagen (cámara)”, “H.264” se ajustará automáticamente para “Formato de codificación de vídeo”.
•
Antes de cambiar el ajuste del modo de imagen (cámara) del ajuste de 1,3 megapíxeles a un ajuste de 3 megapíxeles, verifique lo siguiente.
–
Que no se haya seleccionado “QVGA” para “Tamaño de captura de imagen” de “JPEG”.
–
Que no se haya seleccionado “QVGA” para “Tamaño de captura de imagen” de “Tarjeta de memoria SD”. (→[Tamaño de captura de imagen])
–
Que no se haya seleccionado “QVGA” para “Tamaño de captura de imagen” de “Imagen de alarma”. (→[Tamaño de captura de imagen])
–
Que no se haya seleccionado “QVGA” para “Tamaño de captura de imagen” de “Transmisión periódica de imágenes de FTP”. (→[Tamaño de captura de imagen])
–
Que no se haya seleccionado “On” para “Activación” de “Clasificación de prioridad” y que no se haya seleccionado “JPEG” para “Tipo de clasificación”. (→[Tamaño de captura de imagen])
•
Antes de cambiar el ajuste del modo de imagen (cámara) del ajuste de 3 megapíxeles a un ajuste de 1,3 megapíxeles, verifique lo siguiente.
–
Que no se haya seleccionado “2048x1536” para “Tamaño de captura de imagen” de “JPEG”.