11.8 Ajuste del zoom y del enfoque (SW316L, SW316)
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Ajuste del zoom/enfoque” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→11.6 Configure los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom, zoom óptico extra, extra zoom, enfoque, distancia focal posterior, zona privada y VIQS [Calidad de imagen])
Podrá ajustar el campo de visión angular y el enfoque del objetivo empleando la función del zoom/enfoque.
Ajuste del zoom/enfoque
Podrá ajustar el campo de visión angular empleando las funciones del zoom y del zoom óptico extra.
Configure el ajuste del enfoque moviendo el enfoque del objetivo a la posición apropiada.
Podrá utilizar el ajuste manual y el ajuste automático.
[Designación de la relación de zoom]
El zoom y el enfoque pueden ajustarse al mismo tiempo.
Opere el mando deslizante para ampliar/reducir el contorno de ajuste del campo de visión angular en la imagen. Cuando ajuste la relación de zoom al lado “Tele”, sólo se reducirá el contorno de ajuste del campo de visión angular y será posible determinar la relación de zoom mientras se comprueba el campo de visión angular después de haber ajustado el zoom. Cuando ajuste la relación de zoom al lado “Gran angular”, la imagen misma se alejará o se ampliará el contorno de ajuste del campo de visión angular y será posible determinar la relación de zoom mientras se comprueba el tamaño de la imagen después de haber ajustado el zoom. Después de haber ajustado el contorno de ajuste del campo de visión angular, se efectuará el ajuste del zoom y la función de enfoque automático iniciará automáticamente el ajuste del enfoque del motivo basándose en un objeto situado en el centro de la pantalla cuando se haga clic en el botón [Ejecutar].
Nota
•
El área roja del mando deslizante y del contorno de ajuste del campo de visión angular representa el zoom óptico (x1,0 - x3,2) y el área amarilla representa el zoom óptico extra (x3,5 - x6,4). En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,32.
[Ajuste manual del zoom]
Podrá ajustar manualmente el zoom.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular” hasta x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele” hasta x6,4.
Nota
•
La relación del zoom es de x1,0 a x3,2 para el zoom óptico y de x3,5 a x6,4 para el zoom óptico extra. En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,32.
•
Cuando se operan los botones , y , no se activa la función de enfoque automático. Ajuste el enfoque después de haber ajustado el campo de visión angular.
IMPORTANTE
•
Es posible que la función del zoom óptico extra no pueda activarse en la posición adecuada si se efectúa el ajuste para la función después de haber configurado los ajustes para las áreas de máscara (→11.6.5 Ajuste de las áreas de máscara), zona privada (→11.12 Configure los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de Zona privada)) y área de VMD (→13.6 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]). Para evitarlo, efectúe el ajuste para la función del zoom óptico extra antes de efectuar los otros ajustes.
[Ajuste manual del enfoque]
Podrá ajustar manualmente el enfoque.
•
Botón [Cerca]: Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Cerca”.
•
Botón [Reponer]: Haga clic en este botón para reponer el enfoque al ajuste predeterminado.
•
Botón [Lejos]: Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Lejos”.
[Enfoque automático]
La función de enfoque automático inicia automáticamente el ajuste del enfoque del motivo situado en el centro de la pantalla cuando se hace clic en el botón [Ejecutar].
IMPORTANTE
•
Cuando se ha habilitado el “Obturador lento” (→[Obturador lento]), si se ejecuta el “Enfoque automático” durante las operaciones de obturador lento por la noche, es posible que tarde mucho tiempo en finar el “Enfoque automático”.
[Método de ajuste]
Seleccione el método de ajuste del enfoque al realizarse el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro.
•
Auto: Ajusta automáticamente la función de enfoque y corrige el enfoque cuando cambia entre imágenes de color y de blanco y negro.
•
Preajuste: Efectúa el movimiento preajustado para cada posición de enfoque especificada cuando se cambia entre imágenes de color y de blanco y negro. La posición preajustada es la posición del enfoque especificada por última vez, que se había memorizado para las imágenes en color y para las imágenes en blanco y negro.
•
Fijar: Fija la posición después de ajustar automática o manualmente el enfoque.
•
Ajuste predeterminado: Auto
Botón [Cerrar]
Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Ajuste del zoom/enfoque”.