19.2 Actualice el firmware [Actualización]
Haga clic en la ficha [Actualización] de la página “Mantenimiento”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración y 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
El firmware actual puede comprobarse y actualizarse a la última versión en esta página. Para obtener más información sobre la actualización del firmware, póngase en contacto con el distribuidor.
[N.° de modelo], [Dirección MAC], [Número de serie], [Versión del firmware], [Versión de IPL], [Versión de HTML], [Dirección IPv6], [Contador de instalación del programa de visualización]
Se visualizará la información de cada elemento.
1.
Póngase en contacto con el distribuidor y descargue la última versión del firmware en un PC.
IMPORTANTE
•
Para el nombre del directorio donde se guarde el firmware descargado no podrán utilizarse espacios (en blanco).
2.
Haga clic en el botón [Examinar...] y designe el firmware descargado.
3.
Haga clic en el botón de la opción correspondiente a la opción deseada para determinar si deben o no inicializarse los ajustes después de haber completado la actualización del firmware.
Nota
•
Tenga presente que los ajustes no pueden restaurarse después de haber llevado a cabo una inicialización.
4.
Haga clic en el botón [Ejecutar].
→
Aparecerá la ventana de confirmación. Cuando se seleccione “No reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.”, no se visualizará la ventana de confirmación.
IMPORTANTE
•
Después de terminar la actualización, borre los archivos temporales de Internet. (→Sección 21 Solución de problemas)
•
Actualice el firmware empleando un PC en la misma subred que la unidad.
•
Siga las instrucciones del distribuidor para actualizar el firmware.
•
Actualización del software de la aplicación
Emplee el archivo designado (extensión: img) para la actualización del firmware.
El nombre del firmware a utilizarse para la actualización deberá ser “nombre de modelo (emplee letras minúsculas. “WV-” no es necesario.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” indica la versión del firmware.)
•
Actualización del software del controlador
Emplee el archivo designado (extensión: bin) para la actualización del firmware.
El nombre del firmware a utilizarse para la actualización deberá ser “nombre de modelo (emplee letras minúsculas. “WV-” no es necesario.)_xxxxx.bin”.
“xxxxx” indica la versión del firmware.
•
No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de actualización.
•
No efectúe ninguna operación durante la actualización y espere hasta que se complete.
•
Los siguientes ajustes de la red no se repondrán a los predeterminados cuando se actualice el firmware después de haber seleccionado “Reponer los ajustes predeterminados después de la actualización. (Excepto los ajustes de red)”.
On/Off para DHCP, dirección IP, máscara de subred, acceso de enlace predeterminado, puerto HTTP, puerto HTTPS, protocolo de conexión (HTTP/HTTPS), clave CRT, certificado de servidor, ajuste de UPnP, velocidad de línea, control de ancho de banda (velocidad en bits), y hora y fecha
•
El software de visualización se emplea en cada PC y debe otorgarse una licencia individualmente. Para más detalles sobre la licencia del software, consulte a su distribuidor.