16.3 Método de configuración de los ajustes de HTTPS
Los ajustes relacionados con el protocolo HTTPS que pueden mejorar la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras se encuentran en esta página.
Los ajustes de HTTPS se configurarán mediante los procedimientos siguientes.
Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL) (→16.3.1 Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL))
Generación del certificado autofirmado (→16.3.2 Generación del certificado autofirmado (certificado de seguridad))
Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado) (→16.3.3 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado))
Instalación del certificado del servidor (→16.3.4 Instalación del certificado del servidor)
Configuración del protocolo de conexión (→16.3.5 Configuración del protocolo de conexión)
Nota
•
Para emplear el certificado del servidor, es necesario que se solicite la aprobación y la emisión del certificado a la CA.
•
Están disponibles el certificado autofirmado y el certificado del servidor. Si se han instalado los dos, se utilizará el certificado del servidor antes que el certificado autofirmado.