1.3 Para mirar las imágenes de recorte
Las imágenes de ángulo completo y las imágenes con recorte pueden transmitirse al mismo tiempo.
La función de recorte debe configurarse para poder transmitir las imágenes con recorte. (→14.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR])
Cualquiera de las imágenes H.264(1), H.264(2), H.264(3), H.264(4), JPEG(1), JPEG(2), o JPEG(3) o todas las imágenes H.264(1), H.264(2), H.264(3), y H.264(4) pueden ajustarse como imágenes de recorte.
Haciendo coincidir los ajustes de los botones [Compresión] y [Continuidad]/[Tamaño captura imag] de la página “En directo” con el flujo de vídeo seleccionado en “RECORTAR” de la ficha [RECORTAR], las imágenes con recorte se visualizarán en la pantalla de [RECORTAR] de la página “En directo” y en el área principal.
Recortar
Podrá recortar las áreas que desee supervisar.
Ajustando varias áreas de recorte, podrán visualizarse hasta 4 áreas en una secuencia.
Visualización de secuencia empleando la función de recorte
Seleccionando las áreas de recorte para las acciones de alarma podrá visualizar el área que desea supervisar (área de inicio) cuando se produce una alarma.
Visualización de secuencia empleando la función de recorte de acción de alarma
A.
Ocurrencia de alarma
B.
Tiempo durante el que se visualiza el área de recorte
Nota
•
El recorte de acción de alarma sólo puede utilizarse cuando se ha seleccionado un ajuste que no sea “H.264(todo)” para “RECORTAR”. (→14.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR])