4.1 Tipo de alarma
•
Alarma de VMD: Cuando se detecte movimiento en el área VMD, se llevará a cabo la acción de alarma.
*VMD son las siglas inglesas de “Detección de movimiento de vídeo”.
•
Alarma de comando: Cuando reciba un protocolo de alarma Panasonic desde el dispositivo conectado a través de una red, se llevará a cabo la acción de alarma.
IMPORTANTE
•
Cuando la cámara está instalada en un vehículo, la detección VMD no funcionará correctamente mientras el vehículo esté en movimiento.